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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李成安
	联系方式
	18109163638

	建设地点
	陕西省汉中市洋县谢村镇海莲村

	地理坐标
	起点：107度24分47.441秒，33度9分40.463秒
终点：107度25分4.513秒，33度9分29.649秒；

	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-133、改建铁路
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：972.14m2
临时占地：5700m2
长度：0.737km。

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号
（选填）
	/

	总投资（万元）
	2510
	环保投资（万元）
	44.5

	环保投资占比（%）
	1.77
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否
□是      

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本工程不设置专项评价，具体比对情况见表1-1。





表1-1  专项评价设置比对表
	专项评价类别
	涉及项目类别
	本项目情况

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本工程为改建铁路桥工程，不属于专项评价原则表所列行业，无须设置地表水专项评价

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置地下水专项评价

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	本项目属于改建铁路项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》133、改建铁路不设环境敏感区，因此不设置生态专题

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置大气专项评价

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、
人行地道）：全部
	本工程属于改建铁路项目，不涉及环境敏感区，无须设置噪声专项评价

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置环境风险专项评价




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性
分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第二十三条“铁路”中的第1条“既有铁路改扩建”，此外，项目未被列入《市场准入负面清单（2025年版）》。本项目属于中国铁路西安局集团有限公司防洪指挥部关于印发《9处重点病害整治工程推进协调会议纪要》的通知（西铁防洪电〔2026〕4号）中所涉及的病害整治工程，因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、生态环境分区管控符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目已完成与环境分区管控成果的对照，项目与汉中市生态环境分区管控成果对照分析数据来源于汉中市生态环境科学研究所，具体见附件3，符合性分析见下文“一图一表一说明”。
（1） 一图
根据对照结果，本项目位于优先保护单元和重点管控单元，项目与生态环境分区管控的位置关系见图1-2。
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图1-1  项目与生态环境管控单元分类对照分析示意图

	其他符合性分析
	（2） 一表
表1-3  本工程与陕西省生态环境分区管控方案符合性分析
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控单元分类
	管控要求
	长度（m）
	本项目情况
	符合性

	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区
	生态保护红线—自然保护区
	优先保护单元
	空间布局约束
	自然保护区相关管控要求：
按照《中华人民共和国自然保护区条例》《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关规定及要求进行管控。一般控制区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行管控。
生态保护红线相关要求：
按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关要求进行管控。
一、加强人为活动管控
（一）规范有限人为活动准入
生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
1.（略）
2.（略）
3.（略）
4.（略）
5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
7.（略）
8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
9.法律法规规定允许的其他人为活动。
生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。
（二）加强有限人为活动管理
1.有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。原住居民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地范围和规模前提下修筑生活设施的，可免予审查。
2.有限人为活动涉及新增建设用地审批的，在建设项目用地预审时，由建设项目所在地市、县级政府逐级组织自然资源、生态环境、林业等主管部门开展论证。符合要求的，由市、县分别提出初步认定意见，并明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”初步认定意见纳入预审材料中，同时逐级向省政府提出出具认定意见的申请。申请材料包括：①请示文件；②市、县级政府出具的符合允许有限人为活动的初步认定意见；③市、县级政府组织的专家论证有关材料。包括论证报告、专家意见等；④法律法规规定的其他材料。省自然资源厅按照省政府批办意见组织开展审查，并根据实际情况征求省生态环境厅、省林业局以及其他省级相关部门意见。符合要求的，报请省政府出具认定意见，明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”。省政府的认定意见在报批农用地转用和土地征收时，作为要件纳入用地报批材料中。
（三）妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题
（略）
二、严格生态保护红线占用审批
生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求办理用地审批。
1.国家重大项目范围。党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。国家级规划明确的电网项目。国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，由国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。
	646m
	自然保护区：
本项目位于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区一般管控区，项目为改建铁路项目，属于《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》一般管控区允许的有限人为活动。
生态保护红线：
一、加强人为活动管控
（一）规范有限人为活动准入
1.（略）
2.（略）
3.（略）
4.（略）
5.本项目属于配套的服务设施和相关必要公共设施维护改造。
6.本项目属于已有的合法交通运输等设施运行维护改造。
7.（略）
8.本项目不涉及
9.本项目不涉及
本项目属于允许的有限人为活动，取得了陕西省汉中朱鹮国家级自然保护区的同意（附件4）。
（2） 加强有限人为活动管理
本项目不涉及新增建设用地审批，施工期严格控制施工范围，采取环评提出的保护措施，不会对生态功能造成破坏；属于有具体建设活动的，取得了陕西省汉中朱鹮国家级自然保护区的同意。
（3） 妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题
（略）
二、严格生态保护红线占用审批
本项目属于允许的有限人为活动。
	符合

	陕西省汉中市洋县优先保护单元1
	大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。3.新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
	91m
	1.本项目为铁路桥基础冲刷病害整治工程，不属于“两高”项目。
2.本项目不涉及。
3.本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
2.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。
3.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
4.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
	
	1.本项目施工期施工车辆和施工机械使用新能源或清洁能源。
2.本项目施工期生活污水依托租用办公用房的农户化粪池处理后，还田施肥。
3.本项目不涉及。
4.本项目不涉及。
	/

	陕西省汉中市洋县重点管控单元1
	大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。3.新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
	/
	1.本项目为铁路桥基础冲刷病害整治工程，不属于“两高”项目。
2.本项目不涉及。
3.本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
2.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。
3.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
4.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
	
	1.本项目施工期施工车辆和施工机械使用新能源或清洁能源。
2.本项目施工期生活污水依托租用办公用房的农户化粪池处理后，还田施肥。
3.本项目不涉及。
4.本项目不涉及。
	符合



（3）一说明
根据一图一表分析可知，项目位于生态环境分区中的优先保护单元和重点管控单元，对照表1-3中的管控要求，项目落实环评提出的各项要求后，对周围生态环境影响较小，项目建设符合陕西省生态环境分区管控的要求。



	其他符合性分析
	3、与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析
本工程与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析见表1-4。
表1-4  与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析
	名称
	法律政策相关要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国水污染防治法》
	第三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
第三十七条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
第三十八条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物
	项目施工期禁止向河道内弃置、堆放各类固体废物
	符合

	《中华人民共和国水法》
	第三十七条 禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。
	本项目人工湿地在河道范围外，护岸利用现状岸坎合理布设堤线，工程的实施可有效防止洪涝灾害，提高千河防洪能力
	符合

	《中华人民共和国防洪法》
	第二十二条 禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，不属于《中华人民共和国防洪法》中所禁止的活动。本项目不涉及种植阻碍行洪的林木和高秆作物。
	符合

	《中华人民共和国河道管理条例》
	第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
	本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为，仅对现有铁路桥墩进行加固。
	符合

	
	第三十五条在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	施工期禁止在河道管理范围内弃置砂石，禁止在河道内清洗车辆及容器。
	符合

	《中华人民共和国湿地保护法》
	禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。
建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。
除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治项目，不新增占地。
	符合

	
	第二十八条 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，不属于开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源，擅自采砂、采矿、取土，不向河道内排放生产废水和生活污水等禁止的行为，项目的建设符合《中华人民共和国湿地保护法》的相关要求。
	符合

	
	临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件。
	本项目在河道中长流水河道搭设栈桥，项目主体工程施工期4个月，施工结束后拆除。恢复湿地面积、生态条件。
	符合

	《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号）
	（二）一般控制区
除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：
1.核心保护区允许开展的活动。
2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。
3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。
4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。
5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。
6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。
7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。
8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。
9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。
	本项目位于一般管控区，属于已有的合法交通运输等设施运行和维护，属于允许的有限人为活动。
	符合


	[bookmark: _GoBack]《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年2月3日第三次修订）
	第二十七条 自然保护区一般控制区内仅允许开展下列人为活动：
（一）核心保护区允许开展的活动；
（二）符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设、运行和维护；
（三）古生物化石调查发掘，基础地质调查，战略性矿产资源远景调查和规定范围内的战略性矿产资源勘查；
（四）珍稀濒危野生动植物的野化、繁殖，非破坏性的标本采集活动；
（五）与自然保护区保护目标一致的人工商品林抚育、树种更新等森林经营活动；
（六）科普宣传、生态旅游、教育文化体育等公共服务活动；
（七）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，主体工程位于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的交通运输设施维护改造等活动，属于一般控制区内允许开展的人为活动。
	符合

	《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）
	（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行.......6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造....开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，主体工程位于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的交通运输设施维护改造等活动，符合生态保护红线范围内允许建设的内容。
	符合

	《陕西省湿地保护条例》
	第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：
（一）开垦、烧荒；
（二）擅自排放湿地蓄水；
（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；
（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；
（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；
（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；
（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；
（八）擅自向天然湿地引入外来物种；
（九）其他破坏天然湿地的行为。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，主要建设内容为对铁路桥基础采用桩基加固，项目的建设不属于天然湿地范围内禁止从事的行为。
	符合

	《陕西省自然资源厅陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（陕自然资规〔2023〕2号）
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
1、管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。……
6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动：已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。……
9.法律法规规定允许的其他人为活动。
	本项目涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区生态保护红线，项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，为第6条中的必须且无法避让的交通运输设施维护改造活动。
	符合

	
	生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。
	本项目涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区，属于保护内允许的有限人为活动，项目建设已征得陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局的同意。
	符合

	
	（二）加强有限人为活动管理。
1. 有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。
	项目涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区生态保护红线，但不涉及新增建设用地审批，工程施工过程中严格按照环评提出的要求控制施工范围，不会对生态功能造成破坏。
	符合

	《陕西省河道管理条例》
	第二十一条在河道管理范围内禁止下列为：（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物
	本工程不属于条例中禁止行为
	符合

	《陕西省湿地保护条例》
	第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：
（一）开垦、烧荒；
（二）擅自排放湿地蓄水；
（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；
（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；
（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；
（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；
（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；
（八）擅自向天然湿地引入外来物种；
（九）其他破坏天然湿地的行为。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，项目的建设不属于天然湿地范围内禁止从事的行为。
	符合

	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
	加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。
	本项目施工过程中严格按照要求施工加强扬尘管控。
	符合

	汉中市人民政府关于印发《汉中市湿地保护管理暂行办法》的通知（汉政发〔2024〕4号）
	第十五条 禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。严格控制建设项目占用湿地。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。
	本项目对既有的铁路桥基础进行病害整治，属于选址、选线无法避让的，施工过程中尽量减少占用，采取环评提出的保护措施后对湿地的影响较小。
	符合

	
	第二十一条 禁止在湿地范围内从事下列活动：
（一）开（围）垦、烧荒；
（二）排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（三）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采石、采矿、取土、挖塘；
（四）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；
（五）过度放牧、违法猎捕野生动物或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（六）放生外来物种；
（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，项目的建设不属于天然湿地范围内禁止从事的行为。
	符合

	汉中市生态环境保护“十四五”规划（2021年~2025年）
	加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“6个100%”抑尘措施，加大执法检查力度，依法查处各类施工扬尘违法行为，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。
	本项目施工过程中严格按照要求执行六个100%，并加强扬尘管控。
	符合

	《汉中市大气污染防治条例》
	第二十一条  施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，并采取下列防尘管理措施：
（一）在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督；
（二）城市规划区内施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化；
（三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当采用密闭式防尘网遮盖或者在库房内存放；
（四）土石方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；
（五）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土；
（六）按照规定安装扬尘污染防治在线监测和视频监控设备，并与有关主管部门联网；
（七）国家、省规定的其他措施。
	本项目施工期间建筑垃圾及时清运、裸露地方密目网苫盖；对运输车辆出施工场地时进行冲洗等措施，符合污染条例的规定
	符合

	《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023～2027年）》
	2023年5月底前，建立覆盖全市的商品房开发、市政工程、道路（含国、省、县、村）工程、管线管道工程、房屋拆除工程、建筑垃圾消纳场、取土场的动态管理清单，每月更新一次。在工地公示具体防治措施及负责人信息，建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。指导建设单位合理调整涉土作业计划，减少秋冬季土方开挖、回填、运输等涉土作业，合理降低长距离的市政、城市道路、水利等工程土方作业范围，实施分段施工
	本工程实施阶段要求建设单位在工地公示具体防治措施及负责人信息，并在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，合理调整涉土作业计划，减少秋冬季土方开挖、回填、运输等涉土作业。
	符合

	
	2025年底前淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比达到40%左右。强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年禁止使用不符 
合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。
	本项目使用的非道路移动机械均为国IV以上，施工期运输车辆严格执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）
	符合

	《汉中市汉江水质保护条例》（2023年3月1日起施行）
	第三十七条 汉江流域禁止下列行为：
（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；
（二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；
（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；
（四）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；
（五）在国家规定的期限内，在汉江干流进行天然渔业资源的生产性捕捞；
（六）从事炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的活动；
（七）水上餐饮、水上住宿等的经营者向水体排放污染物的；
（八）法律、法规禁止的其他污染水质行为。
	工程施工期间严禁在河道、水体进行机械设备清洗作业，确保废水不排入河道；严禁向河道内弃置、堆放各类固体废物，也不存在前述规定的其他禁止行为，因此满足《汉中市汉江流域水环境保护条例》的保护要求
	符合







二、建设内容
	地理位置
	阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程位于汉中市洋县谢村镇海莲村，跨越汉江，河道右岸为京昆高速公路，左岸为G108，水流与桥墩呈5°夹角。阳安线上行K155+746汉江3号桥起点坐标为107°24'44.671"，33°9'41.922"；终点坐标为107°25'7.072"，33°9'28.172"。
工程地理位置见附图1。
表2-1  起点和终点位置及坐标

	名称
	起点坐标
	终点坐标
	长度/m

	阳安线上行K155+746汉江3号桥
	107°24'44.671"，33°9'41.922"
	107°25'7.072"，33°9'28.172"
	737




	项目组成及规模
	1、工程建设背景
（1）项目由来
阳安线上行线汉江3号桥设计中心里程K155+746，孔跨22~31.7m预应力钢筋混凝土T形，全长737.1m。桥横跨汉江而设，从左岸（阳平关方向）向右岸（安康方向）第2~20孔为主要的过洪河道，2~19号墩为过水墩，其中1、2、8、9、10、21号桥墩基础形式原为沉井基础，后整治采用桩基托换，其余3~7、11~20号桥墩基础均为沉井基础。
桥梁部采用预应力混凝土T梁，设计荷载采用“中-26级”。固定支座设于安康端，采用摇轴支座。桥墩采用圆形实体墩、沉井基础、桩基础及明挖扩大基础。2-21号墩为沉井基础，沉井高10~13m，埋深10~11m，沉井基础直径6.2m~6.5m。基底为粗砂、砂夹卵砾。
由于线路开通年代久远，河床连年下切，墩周局部地形冲刷明显。根据行洪桥检算评估报告，3~7、11~20号桥墩基础经检算冲刷后基础埋置深度均不满足《普速铁路桥隧建筑物修理规则》第五节第2.5.1条基底埋置深度的要求，对应基础埋置深度劣化等级为A1级及AA级。根据《普速铁路桥隧建筑物修理规则》，3~7、11~20号桥墩为浅基，应进行防护、加固或改建，因此中国铁路西安局集团有限公司工务部计划实施阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程。
（2）判定依据
本项目主要建设内容为对3~7、11~20号桥墩基础采用桩基托换的整治措施，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等环境保护管理规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-133、改建铁路-其他”，应编制环境影响报告表。为此，中国铁路西安局集团有限公司于2026年4月委托我公司承担该工程环境影响评价工作。我公司接受委托后，对工程现场进行了踏勘和资料收集，在对工程分析的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》等相关技术规范编制完成了本工程环境影响报告表。
2、工程基本情况
项目名称：阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程
建设单位：中国铁路西安局集团有限公司
建设地点：汉中市洋县谢村镇海莲村
建设性质：改建
工程投资：根据本工程可行性研究设计说明，工程概算总投资2510.0万元，其中环保投资44.5万元。
3、主要建设内容
阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程主要建设内容为：对3~7、11~20号桥墩基础进行病害整治，共整治桥墩15座，整治措施为在每座沉井周围施工6根直径1.25m桩基，桩基边缘至沉井边缘按50cm控制，承台采用圆环型承台，高度2.0m，在沉井周围植筋连成一体。为使桥墩力传递到承台桩基，在承台顶以上2m设置加台，加台部分沉井（或墩底）范围植筋，承台、加台及墩身连成一体。
增设承台厚2.0m，承台顶高度：水中墩不高于勘测常水位，河滩范围桥墩不高于河床面。承台圆环型外缘直径10.8~11.0m，采用C35钢筋混凝土。
具体建设内容详见表2-2。

表2-2  主要建设内容一览表
	工程名称
	建设内容

	主体工程
	基础桩基托换
	在沉井周围施工6根直径1.25m桩基，桩基边缘至沉井边缘按50cm控制，承台采用圆环型承台，高度2.0m，在沉井周围植筋连成一体。为使桥墩力传递到承台桩基，在承台顶以上2m设置加台，加台部分沉井（或墩底）范围植筋，承台、加台及墩身连成一体。
增设承台厚2.0m，承台顶高度：水中墩不高于勘测常水位，河滩范围桥墩不高于河床面。承台圆环型外缘直径10.8~11.0m，采用C35钢筋混凝土。共整治桥墩15座。

	临时工程
	施工便道
	施工便道从大里程侧便道可直接引入，河道中长流水河道搭设栈桥。共新建施工便道800m，宽5m，采用泥结碎石路面，临时栈桥长140m，宽5m，水深6m。施工期结束后拆除。

	
	施工围堰
	目前3~7、17~19号墩临近常流水区，基础施工时需采用土袋围堰进行防护，堰顶宽度为1m，外侧边坡1:1，内侧为1:0.5。土袋围堰应用黏土填心。袋内装入松散黏性土后，袋口应缝合，装填量约为袋容量的60%。在流速较大处，外侧土袋内可装粗砂或小卵石。
堆码时土袋应平放，其上下层和内外层应互相错缝，搭接长度为1/2～1/3，并应堆码密实、平整。

	
	施工营地
	施工营地860m2，设置在汉江左岸，本项目汉江3号桥西南约50m处的未利用地，用于施工机械停放、施工材料堆放及钢筋棚等建设。

	
	取土场、弃渣场
	项目不设置取土场和弃土场，不能利用的弃方由专用车辆运送至附近弃土场。

	
	施工生活区
	本工程不设施工生活区，办公生活租赁工程东侧联合村村民房屋及设施。

	公用工程
	供水
	生活用水依托附近村庄用水，生产用水取自就近河道。

	
	供电
	当地电网供给

	
	排水
	施工人员生活污水依托联合村村民的生活设施，施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘，施工结束后沉淀池拆除。

	环保工程
	废气
	①洒水抑尘②对建筑材料采用防尘网进行覆盖③采用符合相关环境标准的机械和车辆

	
	废水
	①施工人员生活污水依托沿线村民化粪池收集后用于周边农地施肥，综合利用②施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘

	
	噪声
	①合理安排施工进度和时间、严禁夜间施工②选用低噪声施工设备，加强施工机械维护保养③控制车速，途经声环境保护目标处减速缓行，并禁止鸣笛④优化施工场地布设，使施工场地远离居民点。

	
	固体废物
	①生活垃圾经垃圾桶收集后运送至最近环卫垃圾收集点，由环卫部门统一清运②施工场地平整及施工便道修筑无弃方产生③施工产生的建筑废垃圾可回收利用的回收利用，不能回收利用的及时清运至建筑垃圾填埋场。④钻孔渣等泥渣经沉淀池沉淀后上清液用于洒水，沉淀的泥渣大部分为河沙，回填至河道。

	
	生态环境
	①不设置取、弃土场，施工结束后，及时拆除临时工程，清理场地内垃圾，及时对临时占地进行生态恢复；②设置围堰施工，禁止将施工废水直接排入水体；③安排在枯水施工，并应及时掌握天气情况，时刻注意上游来水，将建筑材料等堆放在河道外场地上，做好防护措施。


4、工程设计方案
（1）病害整治方案
根据《阳安线上行线K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治可行性研究》病害整治意见为：对3~7、11~20号桥墩基础采用桩基托换的整治措施。
在沉井周围施工6根直径1.25m桩基，桩基边缘至沉井边缘按50cm控制，承台采用圆环型承台，高度2.0m，在沉井周围植筋连成一体。为使桥墩力传递到承台桩基，在承台顶以上2m设置加台，加台部分沉井（或墩底）范围植筋，承台、加台及墩身连成一体。
增设承台厚2.0m，承台顶高度：水中墩不高于勘测常水位，河滩范围桥墩不高于河床面。承台圆环型外缘直径10.8~11.0m，采用C35钢筋混凝土。
桩基托换设计图见图2-1和图2-2。
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图2-1  桩基托换立面布置图（水中墩）
[image: ]
图2-2  桩基托换平面布置图
[image: ]
图2-3  桩基托换立面布置图（3~7号墩）
[image: ]
图2-4  桩基托换立面布置图（11~15号墩）
（2）施工主要材料
施工主要建筑材料有钢板、普通钢筋、混凝土，具体型号如下：
（1）钢板：采用Q235钢料，其技术条件应符合《碳素结构钢》（GBT700-2006）。
（2）普通钢筋：采用HPB300、HRB400钢筋，其技术条件应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.1-2024）和《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2024）的规定。
（3）混凝土：桩基按T1环境设计，采用C35钢筋混凝土；承台及加台按T3环境设计，采用C40钢筋混凝土。
5、主要工程量
本项目主要工程量详见表2-3。
表2-3  1.25m 桩径桩基托换方案工程数量表
	内容
	工程项目
	单位
	合计

	基础桩基托换
	沉井墩身处理
	植筋（直
径16mm，深度
35cm）
	植筋孔个数
	个
	3580

	
	
	
	HRB400
	kg
	6788

	
	
	
	A 级植筋胶
	m³
	0.30

	
	
	
	植筋钻孔 （直径 2cm）
	m
	1432

	
	
	沉井刻槽（高 50X 深 5cm）2 道
	m³
	14.4

	
	
	沉井（墩身）混凝土表面凿毛
	m²
	572.4

	
	
	界面粘合剂
	m²
	572.4

	
	承台及
加台
	承台
	C35钢筋混凝土（T2）
	m³
	1965.0

	
	
	加台
	C35钢筋混凝土（T2）
	m³
	792.1

	
	
	HRB400 钢筋
	kg
	275712

	
	直径
1.25m钻
孔桩
	总桩长
	m
	3000

	
	
	桩根数
	根
	90

	
	
	桩基 C35 钢筋混凝土（T1）
	m³
	3681.5

	
	
	HPB300 钢筋 Φ≤10/
	kg
	1800

	
	
	HPB300 钢筋 Φ>10
	kg
	222504

	
	
	桩穿普通土
	m
	2910

	
	
	桩穿卵石土
	m
	270

	
	
	钢护筒（215kg/m）按永久计列
	m
	360

	
	
	桩基检测
	检测根数
	根
	90

	
	
	挖基土
	m³
	2948

	
	
	回填土
	m³
	2948

	大临工程
	便道
	便道长度
	宽度 5m
	m
	800

	
	
	泥结碎石
	厚度 20cm
	m²
	4000

	
	
	夯填土
	m³
	4800

	
	临时栈桥
	长度
	水深 6m
	m
	140.0

	
	
	面积
	宽度 5m
	m²
	700

	
	围堰
	草袋围堰
	草袋围堰
	m³
	900

	
	
	
	夯填土
	m³
	2100

	
	
	钢板桩围堰
	钢板桩
	t
	150

	
	施工平台
	钻孔桩平台
	桥面面积
	m²
	1400

	
	河道清理
	
	
	m²
	7800


6、土石方平衡
根据本工程可行性研究设计说明，本项目土方开挖量为2948m3，回填土方量2948m3，钻孔泥渣4000m3，回填泥渣4000m3。
土石方平衡详见表2-4。

表2-4  土石方平衡一览表（单位：m3）
	项 目
	土方开挖量
	土方回填量
	土方弃运
	钻孔泥渣
	回填泥渣
	泥浆弃运

	主体工程区
	0
	0
	0
	4000
	4000
	0

	施工便道区
	2948
	2948
	0
	0
	0
	0

	合计
	2948
	2948
	0
	4000
	4000
	0


7、工程占地
本项目路线全长737m，占地分为永久占地和临时占地，永久占地为桩基和承台占地，永久占地972.144m2，桥墩均位于水中，因此占地类型为河流水面；临时占地主要为施工便道和施工营地，临时占地5700m2，占地类型为未利用地和河流水面，河流水面占地700m2，未利用地5000m2。

	总平面及现场布置
	1、 工程布局情况
阳安线上行K155+746汉江3号桥跨越汉江，河道左岸为京昆高速公路，右岸为G108，水流与桥墩呈5°夹角。本次整治的3~7、11~20号桥墩基础自汉江左岸向右岸依次排列。
[image: ]
图2-5  桥墩布局示意图
2、 施工布置情况
（1）施工便道
施工便道从大里程侧便道直接引入，河道中长流水河道搭设栈桥。
[image: ]
图2-6  施工便道布局示意图
（2）施工营地
本工程施工工区设置施工营地860m2，设置在汉江左岸，本项目汉江3号桥西南约50m处的未利用地，用于施工机械停放、施工材料堆放及钢筋棚等建设。
（3）施工交通条件
项目区交通便利、电源充足。项目选址紧邻京昆高速和108国道速，对外交通便利，建设条件优越。
（4）水、电等能源供应
本工程施工用水主要为施工设备冲洗用水，可采用小型水泵从河道中直接抽取，生活用水依托周边居民用水；施工用电主要为机械设备用电，利用当地电网供电；施工机械用油依托工程周边现有加油站进行加油，施工现场不设汽、柴油贮存设施。
（5）工程建材
本工程施工过程中使用的混凝土、钢筋等在洋县购买，现场不设混凝土搅拌设施。

	施工方案
	1、施工期工艺
本项目施工流程包括修建施工便道、修筑围堰、沉井墩身处理、承台及加台施工、钻孔桩施工等。施工工艺流程简述如下。
（1） 施工准备
根据设计方案落实施工道路、施工营地、施工供水电、施工机械等条件。并在施工现场设置醒目禁行标志，严禁非施工人员进入施工现场。
（3）施工便道
桥墩加固施工前首先应疏通填筑施工便道，并对施工场地进行清理、换除软土、平整压实，待施工场地满足要求后进行桥墩桩基础施工，随后搭设模板、绑扎钢筋，进行承台混凝土浇筑施工等。
施工便道从大里程侧便道可直接引入，河道中长流水河道搭设栈桥；施工便道采用泥结碎石路面，宽5m，共修筑施工栈桥140m，水深6m，宽5m。
（3）围堰修建
水中墩施工采用钢板桩围堰及草袋围堰，在基础加固施工前先进行围堰建设，将河水导流至围堰外。
（4）桩基施工
桩基施工前应按地质、水文资料和环保要求，结合现场情况，制定施工方案，测量放线确定桩位，钢护筒埋设后再次复核。成孔阶段、清孔与终孔检查、钢筋笼制作与下放、混凝土灌注等按施工相关规范要求操作，在施工过程中应对周围地表及既有桥墩进行观察和监测，当发现异常情况，应妥善处理后方可继续施工。
（5）承台施工
桩基混凝土强度达到规定值后即可进行承台施工，承台施工前，应将承台底以上0.5m及新设加台顶以下1.5m对应的既有沉井周围凿刻两道高50×深5cm凹槽，凿毛新设承台及加台范围既有墩身及沉井表面，凿毛部分间隔100cm左右植筋。测定承台位置、高程，标出立模位置，施工过程中应经常检查承台位置、高程，发现偏差应及时调整。浇筑混凝土时，应设专人检查模板、钢筋的位置和保护层的尺寸，确保其位置符合设计要求。同时应检查模板及支架系统稳固状况，发现问题及时采取相应措施进行处理。混凝土浇筑应根据模板设计要求和使用状况，严格控制一次连续浇筑混凝土的高度。混凝土浇筑后，养护及拆模应符合现行《铁路混凝土工程施工技术规程》Q/CR9207的有关规定。
（6）临时工程拆除及临时用地恢复
在病害整治工程竣工后进行施工便道和施工栈桥的拆除工作，并清理河床、河道，将建筑垃圾及时清运至指定的位置，对临时占地进行植被恢复。
本工程施工阶段工艺流程图见图2-7。
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废气、噪声、
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承台施工
废气、噪声、固废

图2-7  工程施工工艺流程及产污环节图
2、产污环节
项目施工期的污染因子主要为：
废水：生活污水、施工废水；
废气：清基、开挖和填筑过程中的施工扬尘、建筑材料堆放扬尘、运输车辆道路扬尘以及施工机械燃油尾气；
噪声：施工噪声、设备运行噪声、运输车辆噪声；
固体废物：生活垃圾、工程弃料等建筑垃圾、桩基施工泥渣；
生态影响：工程占地、植被破坏、水土流失等。
3、施工工期
本项目施工总工期为4个月，其中工程准备期1个月，主体工程工期为3个月，全部安排在非汛期进行。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、 主体功能区规划
根据《陕西省人民政府关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发〔2013〕15号）及《陕西省主体功能区规划》，项目建设区属“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）”（附图9），该区的功能定位：保障国家和地方生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。
保护和发展方向为：
限制开发的重点生态功能区要以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。
——提升生态服务功能。扩大天然林面积，修复区域植被，提，高森林覆盖率，增加森林蓄积量；恢复和增加野生动植物物种，加大湿地保护力度，维护生物多样性；加强流域治理，控制水土流失，稳定主要河流径流量，保障水质安全。增强生态系统服务功能，提高生态产品供给能力。
——发展环境友好型产业。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业。按照园区化承载、循环式发展的原则，适度发展装备制造、优势资源开发和深加工等产业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。
——有序引导人口转移转化。建立健全土地流转、人口流动的体制机制，加强县城和重点镇的道路、供排水、污水垃圾处理等基础设施建设，逐步引导区内超载人口向生存环境和生活条件较好的城镇区域转移转化，减轻人口承载压力。
——显著提高公共服务水平。加大均衡性财政转移支付力度，大幅提高人均受教育程度，安全饮水人口比例和公共卫生服务水平。在有条件的地区积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，建设一批节能环保的生态社区。城乡居民收入水平不断提高，差距逐步缩小，绝对贫困现象基本消除。
本工程为阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程，工程的建设可使3~7、11~20号桥墩满足相关要求，契合《陕西省主体功能区规划》中的保护与发展方向。
2、生态功能区划
根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发〔2004〕115号），本工程建设区域属于“秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区—汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区—汉中盆地城镇及农业区”。本工程在陕西省生态功能区划图中的位置见附图8。
本工程为阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程，工程建设可增强桥墩的抗冲刷能力，符合生态功能区划。
3、生态环境现状调查
（1）土地利用现状
项目影响区域土地利用以农业用地、河流水系和建设用地为主：农业用地以旱作耕地为主，种植玉米、小麦等耐旱作物；村庄、道路及少量生产设施，呈点状或线状分布，占比相对较小。
（2）植被资源
[bookmark: OLE_LINK6]根据现场踏勘调查，本项目范围内乔木种类主要有油松、白杨、刺槐及阔杂类等；灌木有小叶女贞、胡颓子、冻绿等；经济树种有核桃、板栗等；草本植物主要有大油芒、蕨、牡蒿、铁杆蒿、黄菅草、白茅、野菊、野艾蒿、野老鹳等。农作物有小麦、玉米、油菜等。
（3）野生动物
根据调查，工程所在区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物已不多见，野生动物组成比较简单，种类较少，多为常见种类，物种组成以小型兽类和鸟类为主；兽类主要有黄鼬、狗獾、野兔、花鼠、达乌尔黄鼠、大仓鼠、小家鼠等；禽类主要有啄木鸟、杜鹃、小沙百灵、红头长尾山雀、大山雀、棕头鸦雀等常见鸟类。
因工程区位于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，因此项目区有朱鹮生活。
（4）水生生态现状
参考《跨流域调水背景下汉江流域洋县段的鱼类多样性及资源现状》（赵阳，牛诚祎等，生物多样性2021，29 （3）：361-372），汉江流域洋县段鲤形目鱼类有3科37属52种，占总种数的68.42%；其次是鲇形目，为4科7属13种， 占总种数的17.11%；鲈形目为4科4属7种，占总种数的9.21%；鲑形目为1科2属2种，占总种数的2.63%；合鰓鱼目和鳗鲡目均为1科1属1种，各占总 种数的1.32%。科级水平上表现出了较高的多样性，共有14科，其中鲤科占主体部分，共44个种，占土 著鱼类总种数的57.89%；其次是鲿科，共9个种，占 总种数的11.84%；花鳅科共6个种，占总种数的7.89%；虾虎鱼科共3个种，占总种数的3.95%；条 鳅科、鲇科、鲑科和脂鲈科均有2个种，各占总种数 的2.63%；钝头鮠科、鮡科、合鳃鱼科、沙塘鳢科、鳢科和鳗科均有1个种，各占总种数的1.32%。
河道内浮游植物包括硅藻、蓝藻等、绿藻等，浮游动物种类较多，以轮虫动物为主，鱼类中常见的鱼类有拉氏大吻鱥、宽鳍鱲、中华沙鳅、棒花鱼等。
根据现场调查，本工程所在区域无鱼类“三场”分布，未发现国家及陕西省重点保护水生野生动物。
4、陕西汉江湿地省级自然保护区
陕西汉江湿地省级自然保护区于2009年12月16日由陕西省人民政府批复设立。2020年12月 7日陕西省人民政府下达了陕西汉江湿地省级自然保护区范围及功能区划调整数据的批复。调整之后，将自然保护区内汉江两岸的部分建制镇、居民集聚地等区域 5790.04hm2 调出，将汉江洋县段部分干流，漾家河、黄沙河、牧马河等支流区域 2035.41hm2 调入自然保护区，调整后的陕西汉江湿地省级 自然保护区西起勉县武侯镇 ，东到西乡县茶镇 ，地理坐标介于 东经106°36′21.92″ ～ 108°07′ 15.25″ 、北纬 33°0 ′30.27″ ～33° 17′ 18.92″ 之间 ，总面积14351.37hm2，其中：核心区 4826.91hm2 ，占 34%；缓冲区 2726.47hm2 ，占 19%；实验区 6797.99hm2 ， 占 47%。
根据《陕西汉江湿地省级自然保护区总体规划》（2012 年）以及《陕西汉江湿地省级自然保护区生物多样性研究》（王琦 颜文博 赵佐平著，吉林大学出版社，2018 年），陕西汉江湿地省级自然保护区的主要保护对象是：湿地生态系统及生物多样性。具体而言，即保护区范围内的河漫滩涂、河流水体、河心沙洲，区内天然和人工建造的各种景观，以及区内的生物资源尤其是珍稀水禽及其栖息环境。
经对照，本次工程不在陕西汉江湿地自然保护区范围内，工程西南侧距陕西汉江湿地省级自然保护区实验区约900m，距离核心区约1800m，项目与陕西汉江湿地省级自然保护区的相对位置关系见附图4。
5、 陕西汉江湿地
陕西汉江湿地于2008年8月6日被陕西省人民政府列入《陕西省重要湿地名录》，其范围为从勉县土关铺乡田坝到白河县城关镇，包括汉江河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。含陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地自然保护区。
本项目阳安线上行K155+746汉江3号桥横跨汉江，位于陕西汉江湿地范围内。
6、陕西汉中国家级朱鹮自然保护区
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区位于中国陕西省汉水之滨的汉中地区，跨越洋县和城固县，主体在洋县境内，地处秦岭南坡中段的中山带地区。保护对象主要为朱鹮及其栖息地。2005年7月，国务院批准成立陕西汉中朱鹮国家级自然保护区。总面积37549公顷，范围在东经107°21′-107°44′，北纬33°08′-33°35′之间。属暖湿带到北亚热带的过渡气候，温暖湿润，雨热同季，区内河流纵横、水塘密布，汉江是最大河流，有胥水、酉水、溢水等11条主要支流。地形地貌为山地向低山丘陵的过渡地带，坡缓谷宽，沟底溪水纵横，河谷两岸有成片水田。
核心区：面积11390公顷，是朱鹮及其栖息地保存最完好、受干扰最少的区域，禁止任何形式的开发活动和人员随意进入。
缓冲区：面积9930公顷，环绕核心区，限制人员进入和活动类型，只允许开展科研监测、科普教育等对生态环境影响较小的活动。
实验区：面积16229 公顷，在保护生态环境前提下，可开展生态旅游、林下经济等活动，如设置了风光旅游、科考旅游、会议旅游、夏令营旅游和观鸟旅游等项目。
管理措施：陕西朱鹮国家级自然保护区管理局，是隶属于陕西省林业厅的全额拨款事业单位，下设有科研与保护科、项目办、旅游服务中心等6个职能科室，在洋县境内有多处观测保护朱鹮的管理站以及洋县县城以北5公里的朱鹮生态园和华阳人工繁育基地2。
保护成果：全球朱鹮种群数量达1.1万余只，受危等级由“极危”降为“濒危”，其中陕西境内朱鹮种群数量7700余只，朱鹮栖息地由最初的洋县姚家沟，逐步向东亚历史分布地恢复。
经对照，本工程位于陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，位置关系见附图5。
6、项目区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状
[bookmark: _Hlk2534417]本工程位于汉中市洋县，根据大气功能区划，工程所在地为二类功能区。本工程基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日公布的《环保快报2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中公布的洋县2025年1个评价基准年的常规例行监测数据。具体如下：
表3-1  工程所在区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度（µg/m3）
	42
	60
	70
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度（µg/m3）
	28.5
	30
	95
	达标

	SO2
	年平均质量浓度（µg/m3）
	6
	60
	10.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度（µg/m3）
	14
	40
	35.00
	达标

	CO
	第95百分位浓度（mg/m3）
	1.2
	4
	30.00
	达标

	O3
	第90百分位浓度（µg/m3）
	120
	160
	75.00
	达标


由上表可知，工程所在区域大气污染物中PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求。因此，本工程所在评价区域属于达标区。
（2）地表水环境质量现状
工程所在区域地表水为汉江，环境区划为Ⅱ类功能区，执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅱ类区标准要求。为了解工程沿线河流水质现状，本次评价委托陕西国华质安检测技术有限责任公司于2026年4月28日和29日对工程区汉江水质进行了监测。监测情况见表3-2和附图7。
①监测断面
表3-2  地表水监测断面布设情况表
	序号
	监测断面
	监测河流
	水域功能类别
	监测项目

	1
	工程区下游500m
	汉江
	Ⅱ类
	pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类


②监测项目
pH值、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类。
③采样时间及频次
采样时间为2026年2月28日、29日，监测两天。
④监测分析方法
地表水监测项目及分析方法见表3-3。
表3-3 地表水监测项目及分析方法
	序号
	检测项目
	检测方法/依据
	仪器型号/名称/编号
	检出限

	1
	pH 值
	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020
	DZB-712 型便携式酸度计/GHT-CY-007
	/

	2
	流量
	河流流量测验规范
GB 50179-2015（附录 B  流速仪法）
	JC-HS-2 型便携式流速流量计/GHT-CY-005
	/

	3
	溶解氧
	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009
	DZB-712 型便携式多参数分析仪/GHT-CY-007
	/

	4
	水温
	水质 水温的测定 传感器法
HJ 1396-2024
	
	/

	5
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB 11901-89
	101-00 型电热鼓风恒
温干燥箱/
GHT-FX-018/
BSA224S-CW 型电子
天平（万分之一）
/GHT-FX-020
	/

	6
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量
（BOD5）的测定 稀释与接
种法 HJ 505-2009
	JPSJ-605F 型溶解氧测定仪/GHT-FX-013 HS-80B 型恒温恒湿培养箱/GHT-FX-017
	0.5
mg/L

	7
	氨氮
	水质 氨氮的测定
纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	UV5110 型紫外可见分光光度计/
GHT-FX-035
	0.025
mg/L

	8
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分
光光度法（试行）
HJ 970-2018
	
	0.01mg/L

	9
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017
	JC- 102 型 COD 标准
消解器/GHT-FX-005
酸式滴定管/
GHT-FX-065
	4mg/L


⑤评价方法
采用水质指数法评价，一般性水质因子的指数计算公式如下：
Si，j=Ci，j/Csi
式中：Si，j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
溶解氧（DO）的标准指数计算公式如下：
[image: ]式中：SDO，j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
DOf—溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/（31.6+T）；
T—水温，℃
pH值的指数计算公式：
[image: ]式中：SpH，j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj—pH值实测统计代表值；
pHsd—评价标准中pH值的下限值；
pHsu—评价标准中pH值的上限值。
⑥监测结果及评价
地表水环境质量现状监测及评价结果统计见表3-4。
表3-4  地表水水质监测及评价结果   单位：mg/L（pH值为无量纲）
	监测项目
	监测结果
	Ⅱ类标准限值
	最大标准
指数
	达标
情况

	
	4月28日
	4月29日
	
	
	

	pH值
	7.8
	7.8
	6-9
	0.4
	达标

	COD
	8
	11
	≤15
	0.73
	达标

	氨氮
	0.44
	0.456
	≤0.5
	0.91
	达标

	BOD5
	2.1
	2.6
	≤3
	0.87
	达标

	石油类
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	0.2
	达标

	悬浮物
	17
	11
	/
	/
	/

	溶解氧
	6.8
	6.6
	≥6
	0.91
	达标

	注：监测结果中“L”表示低于该方法检出限。



由上表可知，评价区地表水监测断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，区域地表水水质较好。
（3）声环境质量现状
根据现场调查，本工程周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），可不进行声环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程仅包括3号桥基础加固建设内容，根据现场调查，项目区现状为人工或自然植被，本工程区域未发现明显环境污染，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	根据现场调查，工程不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、珍稀濒危动植物保护区等敏感区域。
工程沿线分布的保护目标具体如下：
①大气环境：主要为工程沿线500m范围内的村庄。
②声环境：工程施工区50m范围内无声环境敏感点。
③生态环境：主要为工程范围外延500m范围内陆生动植物、土壤、汉江水质及水生生态系统。
本工程主要环境保护目标详见表3-5，环境保护目标图见附图6。
表3-5  本工程环境保护目标一览表
	环境
要素
	环保
目标
	坐标（度）
	与工程方位、
最近距离
	规模
	保护对象
	功能
分区

	
	
	经度
	维度
	方位
	距离（m）
	
	
	

	环境空气
	张家村
	107.40783
	33.16252
	NW
	420
	约25户100人
	环境
空气
	环境空气二类区

	
	联合村
	107.41998
	33.15779
	SE
	150
	约30户120人
	
	

	地表水
	汉江
	跨越
	/
	水质
	Ⅱ类水域

	生态环境
	工程占地和评价范围内植被和野生动物、土地利用、农田等生态系统
	工程占地范围外延500m的区域内
	减少水土流失、保护周边的植被、动植物等不受项目生产过程产生污染物的影响，从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏评价范围内原有生物的多样性和完整性

	
	陕西汉江湿地省级自然保护区
（实验区）
	SW
	900
	陕西省重要湿地

	
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区
	位于实验区范围内
	国家级




	评价
标准
	1、 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
[bookmark: _Ref197944681]评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，具体标准限值见表3-6。
表3-6  环境空气质量标准
	序号
	污染物项目
	平均时间
	二级标准
	单位
	标准来源

	1
	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）
二级标准

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	3
	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	120
	
	

	4
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	24小时平均
	60
	
	

	5
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	6
	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	


（2）地表水环境质量标准
本项目所在流域为汉江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，因此评价区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，具体标准限值见表3-7。
表3-7  地表水环境质量标准       单位：mg/L
	序号
	项目
	Ⅱ类标准

	1
	pH值（无量纲）
	6～9

	2
	溶解氧
	≥6

	3
	COD
	≤15

	4
	BOD5
	≤3

	5
	氨氮
	≤0.5

	6
	总磷
	≤0.1

	7
	总氮
	≤0.5

	8
	石油类
	≤0.05


（3）声环境质量标准
评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体限值见表3-8。
表3-8  声环境质量标准     单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2、污染物排放标准
（1）废气
[bookmark: _Hlk2531692]施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准限值要求；运营期无废气产生。具体标准见表3-9。
表3-9  施工场界扬尘浓度限值
	污染物
	无组织排放监控浓度（mg/m3）

	
	监控点
	施工阶段
	小时平均浓度限值

	施工扬尘
（即总悬浮颗粒物TSP）
	周界外浓度
最高点
	拆除、土方及地基处理工程
	≤0.8

	
	
	基础、主体结构及装饰工程
	≤0.7


（2）废水
施工废水综合利用，不外排。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），具体标准限值见表3-10。
表3-10  噪声排放标准      单位：dB（A）
	执行标准
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55


（4）固体废物
一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

	其他
	本工程为铁路桥基础冲刷病害整治工程，主要污染物在施工期产生，施工废水经沉淀池收集处理后回用不外排，生活污水依托周边村民化粪池处理后用于农田施肥，综合利用；施工期大气污染以施工器械燃油尾气和施工扬尘为主，污染源分散于施工段处，影响轻微。
因此，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，结合工程的工艺特征、排污特点和周围环境情况，本工程可不设污染物总量控制指标。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
本项目为阳安线上行K155+746汉江3号桥基础冲刷病害整治工程，主要建设内容为建设桩基和承台对桥墩基础进行加固，生态环境影响主要集中在施工期，工程施工过程中要修建施工便道、施工钻孔桩，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期间对区域生态环境的影响主要表现在修建施工便道、钻孔桩对水生生态环境的影响，以及临时占地等土壤扰动对地表植被的破坏，造成水土流失、破坏动物栖息环境。
（1）对陆生生态的影响
①对土地利用格局的影响
工程总占地面积6672.144m2，其中永久占地972.144m2，占地类型为河流水面，临时占地5700m2，占用类型为河流水面和未利用地。永久占地主要是桩基和承台占地，占用河流水面使这些区域的水生生态功能发生改变，水生生物的生存空间有所减少，但占地面积较小，且占地较分散，对水生环境的影响很小。临时占地主要用于堆存建筑材料和停放施工机械设备，临时占地将破坏占地区原有植被，但临时占地时间较短，占地面积较小，施工结束后对临时占地进行生态恢复后，可使占地区破坏的植被恢复至原有状态，因此，本工程临时占地不会改变区域土地利用格局。工程仅在施工期内较短时间内影响土地利用，经过一定恢复期后，工程建设区域内土地利用状况不会发生改变，仍可保持原有使用功能。施工中应该严格控制临时占地区域，结合项目施工工段周边现状，合理选择临时堆场，尽量选择空荒地。
②对陆生植物的影响
项目施工对陆生植被及植物多样性最直接的影响为临时区域的植被的清除。在项目施工区域，受影响的陆生植物主要为次生草本植物，项目施工区内没有区域特有植物分布、没有国家级和省级重点保护植物的分布，也不存在珍稀濒危植物种类，施工期间项目所在地植被的覆盖率仍会因此遭到一定程度的降低，造成一定生物量损失，但项目将在施工结束后对区域进行植草、栽灌木等方式进行恢复，同时提高绿化率。因此工程建设对区域内植物物种多样性影响较小，更不会因局部植被破坏而导致某一植物物种的消失。但是在施工过程中应该加强施工管理，严格控制施工范围，将对植物群落的影响降到最低。
③对陆生动物的影响
工程区人为活动较为频繁，区域内小动物均为当地常见物种，受影响的主要是行动较慢的动物，如蟾蜍类、蛙类。其他的鸟类、爬行类和小型兽类行动较为敏捷，受到机械损伤的可能性极低。工程实施过程中对野生动物原有栖息地或觅食地将造成一定时间的占压和破坏，施工噪声惊扰、人为破坏都将使区域动物远离，但工程实施结束后，植被逐渐恢复，野生动物亦将逐渐回归，预测恢复后野生动物生存环境转好，种群数量将增加。总的来看，不会引起评价区内动物种类丰富度的减少，也不会引起种群个体数量发生很大变化，对于整个区域而言，动物物种丰富度亦不会减少。经实地调查及对相关部门了解，工程评价范围内无重点保护类野生动物及大中型兽类的栖息地和繁殖地。
④水土流失影响
工程建设扰动地表，破坏地表植被和表层土壤结构，改变了原地貌形状，降低了原来所具有的保持水土的功能。裸地、弃土弃渣如不采取防护措施，遇上大雨时会因施工改变了地面径流条件而造成一定程度的水土流失。工程对土壤的扰动范围主要集中在施工范围内，影响范围有限；且水土流失影响是局部、暂时性的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，落实水土保持方案中的相关要求，做好水土保持措施，对周围生态环境影响较小。
⑤对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的影响
工程建设产生的施工噪声（机械、车辆）和强光会惊吓朱鹮，在6月至10月的繁殖期影响尤为敏感，可能导致亲鸟弃巢或影响雏鸟成长；施工占地、扬尘和水土流失可能破坏植被、污染觅食地和水源，造成朱鹮栖息地与生境破坏；管理不善可能导致施工人员捕猎，或鸟类误撞施工设施及运输车辆，造成朱鹮受伤；施工便道等施工可能暂时阻断朱鹮飞行路线或觅食通道。
（2）对水生生态的影响
①施工污染对鱼类等水生生物区系的影响
本工程修筑围堰和桩基施工涉水作业过程中，对河道底泥进行扰动，水体中悬浮物增加，施工期间，对水生生物的突出影响是由于水体透明度的下降，引起的浮游植物的减少，进而通过食物链影响下级生物的种群和数量。同时，由于破坏了底泥的物理化学环境，改变了水体界面的氧化还原条件，促进营养盐以可溶态形式向水中释放和回归，增加水体氮磷浓度，加重了水体的污染程度，给水生植物的光合作用及鱼类和浮游动物栖息环境带来不利影响。
②对鱼类等水生生物种群结构的影响
A.对鱼类种群结构的影响
工程施工产生的噪声振动会干扰鱼类的繁殖、索饵和越冬，甚至造成部分动物的胚胎发育终止。而对繁殖的干扰和胚胎发育的终止都会造成鱼、鱼苗和幼鱼的急剧减少，从而显著改变鱼类的种群结构。根据调查，该段河道内无鱼类“三场”分布，因此施工产生的噪声振动不会对鱼类的种群结构造成显著影响。
B.对浮游生物种群结构的影响
工程涉水施工对水体搅动及可能的水质环境污染使施工作业点及附近的浮游藻类、浮游动物的种类数量减少或消失。但工程量较小，施工扰动范围有限，加之浮游藻类、浮游动物的繁殖速度快，受光照、温度等的影响大，因而工程施工不会对评价区内浮游藻类、浮游动物造成不可逆的破坏，且项目施工影响短暂，施工结束后其影响也随之消失，区段浮游藻类、浮游动物能很快恢复。因此工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定的减少，但这种影响也只是局部的和暂时的。
C.对底栖动物和水生植物群结构的影响
工程修筑围堰及桩基钻孔对底栖动物的影响较大。施工作业过程中将破坏底栖动物及其栖息环境，工程区内水体底部的动物区系、种群、数量、种群结构和生态地位将受到较大程度的影响。同时，桩基钻孔施工将有部分底栖生物被清理，原有生态位的相对稳定将被打破。由于围堰及桩基钻孔施工期较短，结束后底栖生物会逐步恢复，因此主体工程施工不会造成底栖生物的大量消失和灭绝。
综上所述，本工程施工过程中由于扰动河流底泥引起水质变化，但工程量小、施工期短暂，施工影响范围及损失的生物量相对于整个评价水域而言很小。随着施工结束，水生生态将恢复到原有状态。根据汉江现状监测结果，其水质符合《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅱ类区标准要求。
2、大气环境影响分析
本工程现场不设置混凝土搅拌设施，工程所需混凝土全部外购自洋县商砼站。施工期废气污染物主要来源于清基、土方开挖和填筑、施工便道修筑和拆除过程中的施工扬尘、建筑材料堆放扬尘、运输车辆道路扬尘和施工机械燃油尾气。
（1）扬尘影响分析
①施工扬尘
工程施工期间，产生扬尘的作业主要有各环节中土地平整、土方开挖、回填、填筑等过程，如遇干旱少雨的季节，在大风时，施工扬尘将更为严重。考虑到主体工程位于河道内，土壤含水率较高，因此各类扬尘产生量有限，同时项目施工周期短，强度低，工程结束后及时进行表土回填，恢复原貌，因此扬尘产生量较少。
②堆场扬尘
本项目施工期较短，建筑材料虽然堆放时间较短，但是在堆放时间内产生堆场扬尘，堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，项目在施工过程中采取物料遮盖、洒水等措施，有效抑制扬尘产生，因此本工程在建设过程中尽量缩短物料堆放时间，采取有效的遮盖方式可有效降低堆场扬尘对周边环境的影响。
③运输扬尘
运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料以及沉积在道路上其他排放源经来往车辆碾压而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。本工程施工运输利用工程区域内的道路，多为水泥路面，部分路段距离居民点较近，施工运输产生的道路扬尘将会对道路沿线的村庄产生一定的影响。由于本工程规模较小，施工期较短，同时采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度等减少扬尘的产生和污染措施，施工运输道路扬尘对道路沿线居民的影响较小。
（2）施工机械燃油废气
施工机械主要有挖掘机、装载机，以及其他柴油动力机械和运输汽车，排放的废气污染物主要为CO、NOX、THC。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量较少且分散，通过对施工机械、运输车辆进行定期检修，可减少废气排放量；且处于农村地区，地面开阔，扩散条件和稀释条件较好，对周边大气环境影响较小。同时随着施工期的结束，影响也随之消失。评价要求建设单位使用符合环保要求的机械及优质燃料油，减少燃油废气产生。
3、水环境影响分析
（1）水文情势影响分析
本工程施工期采用钢板桩围堰及草袋围堰，围堰设置会改变水在河道内的流向，但不会改变河流主体流向、流速等水文参数，不会对水文情势产生大的影响。本次工程工程量较小，施工周期短，因此工程施工不会对河道水文情势产生大的影响。
（2）地表水环境影响分析
施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。
1）施工废水
本工程施工废水主要为施工机械设备冲洗废水。废水类型较为简单，主要污染物为COD、SS和少量石油类。评价要求建设单位在施工场地设置临时沉淀池，施工产生的各类废水汇集至沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。
2）生活污水
本项目不设施工生活区，施工人员食宿均依托沿线村民设施，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，依托附近村民自建化粪池处理后，由附近农户清掏后用于周边农地施肥，综合利用。
3）设施工程施工泥浆水影响
工程施工期采用钢板桩围堰及草袋围堰，桩基钻孔、清孔、灌注混凝土过程中排出的泥渣、钻渣，由于量大浊度高，若在施工过程中泄漏或没有得到及时处理，其产生的悬浮物将对水体环境造成较大影响。扰动河床产生SS，时间短暂，大量悬浮物停留于围堰内，随着距离增大，影响将逐渐减轻，工程结束后影响消失。护筒内的废水含有大量的悬浮物和少量石油类，抽出后经岸边设置的泥浆池沉淀处理后回用于施工场地，所以抽出废水不能直接排入水体，必须经过处理后首先考虑回用。钻孔过程产生的泥浆其水分储量较少，必须经岸边设置的泥浆池处理后回用于场地洒水。除上述三个节点外，其余节点的污染物仍是SS，但污染物产生量和影响相对比前面工序小得多，做好防护措施后影响较轻。在落实好以上措施下，涉水工程施工对汉江的影响较小。
4、声环境影响分析
（1）噪声源
施工期噪声主要来源于机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要来源于小型挖掘机、装载机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。本工程施工期间主要噪声源及源强见表4-1。
表4-1施工期主要机械设备噪声源强表
	设备名称
	单位
	数量
	声级dB（A）
	距声源距离（m）

	钻机
	辆
	1
	90
	1

	挖掘机
	辆
	1
	85
	1

	装载机
	辆
	1
	90
	1

	泥浆泵
	台
	3
	85
	1

	起重机
	辆
	1
	90
	1

	载重汽车
	辆
	2
	80
	1

	切割机
	台
	2
	80
	1


（2）噪声影响分析
单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下：
[image: ]
式中：LA(r)——预测点的噪声值；
LA(r0)——参照点的噪声值；
r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。
施工区各类施工机械运行时噪声源强及衰减情况预测结果见表4-2。
表4-2施工机械设备噪声源强及衰减值预测结果表   单位：dB(A)
	噪声源
	至不同距离噪声值

	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	70m
	80m
	90m

	钻机
	62 
	56 
	52 
	50 
	48 
	46 
	45 
	44 
	43 

	挖掘机
	65 
	59 
	55 
	53 
	51 
	49 
	48 
	47 
	46 

	装载机
	70 
	64 
	60 
	58 
	56 
	54 
	53 
	52 
	51 

	泥浆泵
	65 
	59 
	55 
	53 
	51 
	49 
	48 
	47 
	46 

	起重机
	70 
	64 
	60 
	58 
	56 
	54 
	53 
	52 
	51 

	载重汽车
	65 
	59 
	55 
	53 
	51 
	49 
	48 
	47 
	46 

	切割机
	70 
	64 
	60 
	58 
	56 
	54 
	53 
	52 
	51 


（3）噪声达标排放分析
由于本项目施工期施工机械主要集中在白天施工，由表4-2可知，在距施工机械声源40m的地方，昼间噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。本工程沿线最近的环境保护目标距离工程区150m，昼间施工噪声对周边居民居住区的影响较小，为了减轻对周边住户的影响，夜间不施工。本工程距村庄较远，且施工期短，对敏感点的影响较小，随着施工期结束，噪声影响也相继消失。
5、固体废物影响分析
施工机械定期维护保养均依托附近正规修理厂，施工区域内不设维修场所；因此施工期固体废物主要为废弃土方、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）废弃土方
本工程土地平整及施工便道修筑产生的土石方量全部用于施工便道修筑的垫土，根据建设单位提供的施工资料，本项目无弃土产生。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾主要来自施工作业，包括废砂石、废施工材料包装、废弃的水泥、废钢筋等，废砂石、废钢筋等建材垃圾以及施工结束后拆除的围堰等，可以回收利用的回收利用，其余无法回用的，委托有建筑垃圾清运及资源化处置经营资质的单位清运至建筑垃圾行政主管部门指定的处置场所。
（3）生活垃圾
本项目高峰期施工人员约20人，施工方在施工区设置垃圾桶统一收集后送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。
（4）桥墩加固施工产生的泥浆
本工程采用钢板桩围堰和草袋围堰的方式进行桥墩基础加固施工，在施工过程中将产生废泥渣（含钻渣），根据桩基及围堰的尺寸估算，施工过程中产生的废弃泥渣（含钻渣）产生量约4000m3，该泥浆经过泥浆池沉淀后上清液用于洒水，沉淀的泥渣大部分为河沙，全部回填至河道低洼处。
综上，本工程固体废物能够得到有效处置，不会对周围环境造成明显不利影响。
6.土壤环境影响分析
施工过程中临时占地绝大部分可恢复利用。但由于土方开挖，对土壤结构和理化性质造成一定影响，并因重型施工机械的碾压、施工人员践踏、土体的扰动等原因，使周边耕作层土壤及自然土壤的理化性质、肥力都受到一定程度的影响，并进一步影响地表植被恢复。
7.环境风险影响分析
本工程属非污染生态类项目，主要施工内容为桩基和圆环形承台。项目施工期不涉及有毒有害、易燃易爆物质的贮存，施工机械、运输车辆不在施工区范围内进行燃料加注、维修保养等活动。因此，施工期环境风险主要为：施工机械、运输车辆在施工作业和运输过程中发生故障，造成油类物质泄漏，可能对汉江水质造成影响。

	运营期生态环境影响分析
	1.大气环境影响分析
本项目运营期无废气污染物产生。
2.地表水环境影响分析
本项目运营期无废水污染物产生。
3.固体废物影响分析
本项目运营期不产生固体废物。
4.声环境影响分析
项目桥墩基础冲刷病害整治工程运营期无噪声产生，火车通行产生的噪声与整治前比基本无变化。
5.生态环境影响分析
本项目因桩基和承台建设，河道过水空间有所减小，运营期将会对水生动植物的生存环境产生轻微的不利影响。
6、社会影响
本项目属于基础设施改造加固，项目的实施有利于提高阳安线上行K155+746汉江3号桥基础的抗冲刷能力，保证基础埋置深度，保障基础的稳定性。项目建成后可完善区域交通设施条件，提高区域通行能力，有利于提高当地服务功能，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，促进区域经济的健康可持续发展。

	选址选
线环境
合理性
分析
	1、项目选址合理性分析
本工程为既有铁路桥基础冲刷病害整治工程，不新增占地，不改变用地性质，不占用基本农田，不涉及名胜古迹、文物保护区、自然保护区等，且无珍稀濒危动植物。工程属于中国铁路西安局集团有限公司防洪指挥部关于印发《9处重点病害整治工程推进协调会议纪要》的通知（西铁防洪电〔2026〕4号）中所涉及的病害整治工程。因此，本项目选址合理。
2、临时工程选址的合理性分析
本项目施工临时营地位于汉江左岸，阳安线上行K155+746汉江3号桥西侧50m处，主要包括材料堆场、加工区及机械停放区等。施工便道位于阳安线上行K155+746汉江3号桥东侧。
施工临时占地在施工结束后及时进行恢复，可最大程度上减小对土地资源的影响。同时，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，施工人员生活污水依托村庄住户的化粪池处理后还田施肥，减少对外环境的影响。因此，从总体布局及施工时序安排来看，临时工程选址合理。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施
施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期间应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，本次评价提出以下保护措施：
（1）工程措施
①严格按照工程建设划定的占地红线进行施工，不得再随意新增施工便道；不得随意增大土石方开挖的面积，要保护好开挖地表剥离的植被及附着土壤，采取密目网遮盖措施，防止降雨击溅侵蚀及径流冲刷产生新增水土流失；运输材料时必须充分利用现有的道路，应避免对道路两侧灌丛及灌草丛等植被造成破坏。
②优化临时占地的选址，临时占地尽量减少地面扰动面积。施工结束后，应及时对临时占地采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。
③各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工机械、土石及其他建筑材料不得乱堆乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。
④加强施工管理，合理安排施工进度，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。尽可能地缩短疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。
⑤施工结束后，及时进行场地清理平整及土壤植被恢复绿化工作，对土壤植被恢复遵循“破坏多少，恢复多少”的原则。
（2）陆生动物保护措施
①减免对动物栖息地破坏的影响。要合理规划和施工设计，严格控制，把占地控制在最合理、最小的范围内。
②野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工开挖噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。
③施工期采用噪声较小的施工设备，减少工程建设产生的噪声，在道路两旁设置禁鸣限速的警示牌，避免对周边野生动物造成惊扰。
④宣传野生动物保护法规，增强施工人员的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。
（3）陆生植物保护措施
①为减免施工活动对植被和土壤的影响，施工单位应严格划定施工范围，不得随意占用划定施工范围外耕地；在施工区设置警示牌，进行土壤、植被的保护宣传，并标明施工活动区，严格控制施工作业带，严禁进入非施工区活动，严禁破坏周边耕地。
②施工过程中应对表土进行剥离，选择合适的位置集中堆放，用于工程结束后植被恢复。
③加强植被保护工作的宣传教育工作，提高施工人员对植物保护重要性的认识，规范施工人员行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。
④施工过程中，尽量减少对周边表土及植被的破坏，临时堆料应采取拦挡、覆盖。
⑤优化施工工艺，开挖土方优先回填，若有少量减少弃土造成的土地资源的占用和地表植被破坏。
（4）陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的保护措施
①主动调整工期，在朱鹮繁殖活跃期（6-10月）减少或停止高噪音作业。
②将所有活动严格限制在现有铁路永久用地范围内，严禁新增占地破坏生境。
③采取洒水、遮盖等抑尘措施；做好施工组织设计减少水土流失；对施工人员进行环保培训，严禁惊扰和捕猎。
（5）水生生态恢复措施
根据对项目区水生动物的现状调查可知，项目区河段无珍稀濒危保护类水生生物物种栖息。在施工过程中，施工单位应做到：
①施工过程中若发现蛇、青蛙、泥鳅等应采取保护措施，禁止施工人员采取炸鱼、毒鱼、电鱼等毁灭性方式进行捕鱼。
②施工中产生的土方应及时回填，在堆放过程中采取苫盖措施；生活垃圾应进行分类收集、清运处理，防止污染水体，影响水生生物生存。
③施工期间施工废水处理后全部回用不外排，禁止在河道内存放砂子、水泥等施工材料以及施工机械维修，以免SS和石油类等污染物质进入地表水体，影响水生生物生存。
④采取临时防护措施，在施工便道上设置雨水收集管道，防止下雨时路面洒落的渣土随雨水流入汉江；
⑤施工结束后对施工便道和围堰进行拆除，并进行河道清理，确保河道畅通。
（6）临时用地生态恢复要求及措施
本项目施工期临时占地主要为施工便道和施工营地，占地类型主要为河流水面和未利用地。施工期采取的生态环境保护措施：施工便道和施工营地场地平整时，将表土及下层土分开堆放，主体工程施工完成后，利用原表土平铺到施工扰动地面。施工结束后，将施工营区全部恢复为施工前地貌状态。对土地裸露的施工作业区，平整并覆盖原有熟化土壤，洒水湿润，恢复植被，采取生物措施固结土壤防止流失。生物措施选用当地物种，能适应当地气候和土壤，与地区主体植被类型相协调，不会造成物种入侵危害，同时具备速生和水土保持功能。
①施工便道
在施工便道修筑前，对影响区域进行清除杂物并平整后，把表土单独收集，施工结束后回覆至绿化区，施工便道拆除前对硬化层进行清除，然后进行土地疏松平整，恢复植被。
②施工营地
本项目施工营地内根据需要设置相应的堆料场、施工机械停放场地等，施工结束后，应清除并集中收集施工营地的杂物，同时对施工中践踏和机械碾压产生的硬化层进行清除，清除厚度0.1m，然后进行植树种草。
2、施工期大气污染防治措施
（1）扬尘防治措施
施工扬尘和车辆运输扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，为控制及治理扬尘污染，将扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响降至最小。结合《汉中市大气污染治理专项行动方案》（2023~2027）中相关要求，本次评价提出以下扬尘污染防治措施要求：
①严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；
②工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话；
③施工现场集中堆放的剥离表土、土方以及建筑材料必须覆盖，严禁裸露。施工现场运输物料车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛洒。施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责；
④土石方工程作业时应当采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工；
⑤施工期应视天气及作业强度对施工场地、运输路面定期洒水抑尘，保持路面清洁度；
经采取以上措施，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，且施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，对周围大气环境影响较小。
（2）施工机械及车辆废气防治措施
施工机械燃油废气、各种物料运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NOx及THC等，会对施工作业点附近的大气环境造成一定程度的污染。施工期应尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，同时适当提高新能源运输车辆在工程施工过程中的占比；加强施工车辆运行管理与维护保养以减轻燃油废气及汽车尾气排放对施工区域环境空气质量的影响。
综上，工程施工期采取的大气污染防治措施可行。
3、施工期废水污染防治措施
（1）施工废水防治措施
施工废水为施工机械设备冲洗废水，评价要求建设单位在施工营地设置临时沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。
（2）生活污水防治措施
施工人员食宿均依托联合村村民设施，根据调查，工程区周边有大量农地可消纳本工程产生的生活污水，因此工程生活污水依托联合村村民自建化粪池处理后，由农户清掏用于周边农地施肥，综合利用可行。
（3）涉水工程泥浆废水污染防治措施
项目施工期在桥梁两侧设置泥浆池，涉水工程采用钢板桩围堰和草袋围堰的方式施工，围堰内产生的泥浆废水，以及钻孔桩施工过程中产生的泥浆废水，应采用泥浆泵抽至泥浆池沉淀处理后回用于施工便道洒水等，不得直接排入汉江。
4、施工期噪声污染防治措施
根据现场调查，施工区周边敏感目标主要为周边住户，为最大限度降低施工噪声对周边住户日常生活的影响，环评要求建设单位应做到：
（1）合理使用施工设备，科学布置施工场所，尽量远离声环境保护目标。选用设备时优先选择噪声较低的设备，禁止噪声超标的机械进场，高噪声设备尽量分散分时使用。
（2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；振动大的机械设备使用减振机座降低噪声，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。
（3）合理安排施工时间，禁止夜间施工（22∶00～06∶00）。
（4）为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。
（5）加强对施工运输车辆的管理，通过居民区路段时控制车速、禁止鸣笛，减少对运输路线沿线声环境敏感点的影响。
采取上述措施后，可有效降低施工期噪声对周围声环境的影响，工程施工期采取的噪声污染防治措施可行。
5、施工期固体废物防治措施
为减少固体废弃物堆积对周边环境的影响，提出以下污染防治措施：
（1）施工过程中可做到土石方平衡，无弃方产生，泥浆废水沉淀产生的泥渣大部分为河沙，全部回填至河道低洼处。
（2）生活垃圾存放设施远离河道，并且分类收集，及时送往垃圾收集站点处置，以免滋生蚊蝇；地表剥离的表土单独堆存，施工结束后用于植被恢复。
（3）建筑垃圾
建筑垃圾能回收利用的用于道路路基回填等，不能回收利用的集中收集，及时清运至建筑垃圾场处置。
（4）河道内严禁堆放任何固体废物。
建设单位对施工期固体废物采取以上措施处理处置后，可将环境不利影响降至最低，固体废物得到妥善处置。

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期不排放任何污染物，不会对环境产生不利影响。

	其他
	无

	环保
投资
	本工程总投资2510万元，其中环保投资44.5万元，占工程总投资的1.77%，主要用于施工扬尘、施工废水、噪声、固体废物和生态环境治理。工程环保投资估算一览表详见表5-1。
表5-1  本工程环保投资估算一览表
	项目
	环保设施
	环保投资
（万元）

	施工扬尘
	运输车辆篷布遮盖、临时占地物料、土石方覆盖防尘网，并配备洒水设施、定期对堆场表面洒水抑尘。
	6.5

	施工期噪声
	合理安排施工进度和时间、严禁夜间施工，选用低噪声施工设备，加强施工机械维护保养、控制车速
	2.5

	施工废水
	设临时沉淀池、泥浆池等；施工期废水经沉淀池处理后回用，不外排，围堰内泥浆废水经泥浆池沉淀处理后回用于洒水抑尘，禁止直接排入河道。临时沉淀池在施工结束后全部拆除。
	8

	施工期固体废物
	围堰及钻孔桩施工过程中产生的泥浆废水沉渣，全部回填至河道低洼处。
	15

	
	施工产生的建筑垃圾能回收利用的优先综合利用，不能利用的及时外运至当地建筑垃圾填埋场，施工结束后要清理施工现场，严禁建筑废料就地堆弃。
	

	
	生活垃圾设置垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处置。
	

	生态环境
	严格控制施工范围，加强施工管理，尽量减少临时占地，细化施工组织设计；加强施工人员宣传教育，严禁破坏环境；临时占地采取水土保持措施，施工结束后按照相关规定对临时工程进行拆除，对临时占地进行恢复。
	12.5

	合计
	44.5







[bookmark: _Hlk54167917]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工管理，严格控制施工范围；施工过程中对表土进行剥离，单独堆存，后用于占地的覆土进行植被恢复；施工结束后，及时对施工范围内占地进行清理和生态恢复等措施
	落实环保措施，减少对陆生生态的影响
	临时占地均恢复原有土地类型、采取植被恢复措施
	满足环评要求

	水生生态
	施工中土方堆放采取苫盖措施，施工废水不外排；禁止在河道内存放砂子、水泥等施工材料以及施工机械维修，以免SS等污染物质进入地表水体，影响水生生物生存，涉水工程采用围堰施工。
	落实环保措施，减少对水生生态的影响
	/
	/

	地表水环境
	施工期施工废水采用临时沉淀池处理后回用于洒水等，不外排；泥浆废水经泥浆池沉淀处理后回用于场地洒水；生活区污水依托租住的民舍化粪池收集，施工现场污水依托沿线居民化粪池，不外排。
	废水综合利用，不外排
	/
	/

	地下水及
土壤环境
	沉淀池和泥浆池采取防渗措施
	按环评要求落实
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排施工作业、运输时间，途经声环境保护目标处减速缓行，并禁止鸣笛；优化施工场地布设，使施工场地远离居民点；尽量避免所有机械同时施工，振动较大的机械设备采取基座减振
	施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工道路定时洒水抑尘；对建筑材料和开挖的土石方采用防尘网进行覆盖；采用符合相关环境标准的机械和车辆
	满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中施工场界扬尘浓度限值
	/
	

	固体废物
	施工产生的建筑废料及时外运至当地建筑垃圾填埋场；生活垃圾分类收集至垃圾桶后定期清运至环卫部门指定地点处置；泥浆水沉渣回填至河道低洼处。
	合理处置
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强施工机械、运输车辆的管理和维修保养；严格控制施工作业范围；若有油类物质泄漏，则对泄漏的油类物质进行导流、收集后，施工结束后由有资质单位收集处置，对污染场地采取修复措施。
	按环评要求落实
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案。



七、结论
	本项目的建设符合国家相关产业政策，选址合理。建设单位在严格落实本次评价提出的生态环境保护措施和污染防治措施的情况下，履行环保“三同时”手续，加强施工管理的前提下，项目实施不会对当地环境质量及生态环境产生明显不利影响。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。
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