建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：洋县沙河山洪沟治理工程

建设单位（盖章）：洋县水利局
编制日期：二〇二六年九月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	洋县沙河山洪沟治理工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李兴涛
	联系方式
	13772200808

	建设地点
	陕西省汉中市洋县磨子桥镇洛家村、中营村

	地理坐标
	洛家村段：

起点：107°26′32.920″，33°4′21.788″，终点：107°26′42.093″，33°5′4.409″

中营村段：

起点：107°28′34.295″，33°8′16.408″，终点：107°28′13.052″，33°8′41.475″

	建设项目

行业类别
	五十一、水利-127防洪除涝工程-其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）
	用地（用海）面积（m2）/

长度（km）
	永久占地1250m2

临时用地700m2

总长度1.655km

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	洋县水利局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	洋水发[2023]334号

	总投资（万元）
	935.82
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	6.9
	施工工期
	4个月2026.10-2027.1

	是否开工建设
	(否

(是：现场踏勘，中营村段中段277m、下段267m堤防已于2024年完工

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为洋县沙河山洪沟治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条“水利”第3项“防洪提升工程”。此外，经对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中禁止和限制产业。且洋县水利局下发了关于本项目初步设计的批复（洋水发[2023]334号）。
因此，本项目建设符合国家产业及地方现行政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

2024年12月30日，汉中市人民政府办公室发布了《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号）。根据更新的汉中市生态环境准入清单，并结合陕西省“三线一单”数据应用管理平台（V1.0）分析可知：本项目位于洋县重点管控单元4（对比结果见图1-1）。具体分析内容见下文“一图一表一说明”。

一图
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图1-1项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比图

（2）一表

项目与汉中市生态环境管控单元对比结果如下：

表1-1项目与汉中市生态环境准入清单对照分析表

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

面积

本项目情况
符合性
汉

中

市

洋

县

汉中市洋县重点管控单元4
水环境城镇生活污染重点管控区
空间布局约束

水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。

1250m2
本项目为防洪工程，施工期废水、废气、噪声以及固废均采取对应的污染防治措施，废水循环利用不外排，废气和噪声可达标排放，固废能合理处置，不会对周围环境造成明显影响
符合
污染物排放管控
水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
（3）一说明

根据图1-1和表1-1中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。

3、本项目与相关政策的符合性分析

表1-2  项目与相关政策符合性分析
名称

内容

相符性论证

结论

《中华人民共和国河道管理条例》

第二十四条

在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。

本项目属于河道防洪治理工程，主要建设内容为堤防建设，堤防工程沿原有天然岸坎布置。项目已取得了洋县水利局关于工程初步设计的批复（洋水发[2023]334号），工程内容不涉及前述禁止行为
符合

第二十五条

在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：

（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；

（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；

（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；

（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
符合
第二十六条

根据堤防的重要程度、堤基土质条件等，河道主管机关报经县级以上人民政府批准，可以在河道管理范围的相连地域划定堤防安全保护区。在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。
符合
《陕西省河道管理条例》
第八条河道整治与建设应当服从江河流域综合规划和防洪规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护河道工程安全，保持河势稳定和行洪、航运畅通。

第二十一条在河道管理范围内禁止下列行为：

（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；

（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；

（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。

禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。

第二十二条在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批：

（一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的；

（二）修建越堤路、过河便桥、码头的；

（三）打井、钻探，穿堤埋设管线的；

（四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的；

（五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。
项目所在河道流域目前无防洪规划。项目通过布置堤防工程提高河道防洪标准，解决耕地以及人民财产安全受洪水冲刷问题，完善乡村的防洪体系，项目建设内容不在禁止行为范围内
符合

《中华人民共和国防洪法》

第十七条在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；

第十九条整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。

本项目为防洪工程，项目所在河道流域目前无防洪规划，本项目实施不改变河水流向

符合

中华人民共和国国家标准：防洪标准（GB50201-2014）
4.1.1在确定防洪标准时，应分析受洪水威胁地区的洪水特征、地形条件，以及河流、堤防、道路或其他地物的分隔作用，可以分为几个部分单独进行防护时，应划分为独立的防洪保护区，各个防洪保护区的防洪标准应分别确定。
根据本项目初步设计报告，确定本次治理工程防洪标准均为10年一遇，工程级别为5级
符合

《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》

第二条

项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。
本项目满足相关环保法律法规和政策要求，与陕西省主体功能区划、生态功能区划水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划相协调。项目所在河道流域目前无正式发布的流域规划及规划环评
符合
第三条

工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
本工程选址选线及施工布置不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地及其他生态保护红线等
符合
第七条

项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。
针对本项目占地情况，后文提出了对应的水土流失和生态修复措施。同时也根据工程内容，提出了切实可行的废气、废水、噪声以及固废防治或处置措施
符合
《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》

（二）河湖整治与防洪除涝类工程项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设河滨公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。
项目所在河道流域目前无正式发布的防洪规划，也无流域综合治理规划。本项目主要建设内容为堤防工程，建设内容符合生态环境保护等相关要求
符合

《生态保护“十五五”规划》
   推进天然林保护修复分类施策与合理利用，优化国家级公益林范围。强化河湖生态保护治理，加强水源涵养区和河湖生态缓冲带保护修复。严格实施休禁渔制度。推进建立湿地面积总量管控制度和分级管理体系。加强原生荒漠保护。推进冰川雪山冻土系统保护。加强典型海洋生态系统保护，严格管控围填海。
本项目属防洪工程，不属于重点管控的行业，项目通过布置堤防工程提高河道防洪标准，解决耕地受洪水冲刷问题，完善乡村的防洪体系，对区域环境质量为正向效应

符合
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
第二节

调整结构强化领域绿色低碳发展促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。

专栏5水环境水生态治理修复工程

4.水生态保护与修复工程。对汉江、丹江、嘉陵江开展湿地恢复与建设、水生生物完整性恢复及富营养化水体综合整治等工程。

符合

《汉中市“十四五”生态环境保护规划》
坚持统筹推进，稳步提升水生态环境

第一节强化水资源、水环境、水生态系统治理，明确重点河流生态流量底线要求，进一步加强湿地、水源涵养区、水域及其缓冲带等重要生态空间的水生态保护管理。

符合

《洋县“十四五”生态环境保护规划》
第六章坚持三水统筹，全面巩固水生态环境

强化水资源、水环境、水生态系统治理

加强流域水环境综合治理。全面落实以控制断面和水功能区相结合为基础的地表水环境质量目标管理，严格落实河、湖长制，强化各级行政辖区责任。严守生态保护红线、水环境质量底线和水资源利用上限，合理生态布局，分区施策，统筹推进水污染治理与生态保护修复。

符合




二、建设内容

	地理位置
	本次山洪沟治理项目地处沙河流域中下游的磨子桥镇洛家村和中营村。沙河属汉江右岸一级支流。发源于城固县五堵镇分水岭，由洋县磨子桥镇三台村柳树坪入境，流经三台、草庙、堰坝，于袁寨村沙河桥段汇入汉江。县境河道长度26km，流域面积122km²。区域水系图见图1。
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图1 项目区流域水系图
本次防洪工程治理河段共建设防护工程总长1563m，治理河道长1655m。其中建设堤防1257m，建设护岸93m，护岸基础加固213m。

主要内容为：

第一段（洛家村段）治理河道长度1040m，建设堤防长度为990m。其中洛家村上段治理河道长度500m，右岸新建堤防长度478m；洛家村下段治理河道长度540m，右岸拆除重建堤防长度512m。

第二段（中营村段）治理河道长度615m，建设堤防护岸工程合计长度为573m。其中中营村上段治理河道长度30m，右岸新建护岸长度29m；中营村中段治理河道长度300m，右岸拆除重建护岸长度64m，护岸基础加固213m；中营村下段治理河道长度285m，右岸拆除重建堤防长度267m。
项目工程位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目由来
沙河位于山区，沿途人口分布稀疏，主要集中在集镇段，下游人口较密集，由于受季风气候影响以及特殊的自然地理条件，洪涝灾害频繁，极端灾害性天气突发多发，连续多次出现强降雨过程，暴雨强度大、分布范围广、灾害程度重。洪水造成洛家村段堤防损毁严重，左岸农田位置较低，积水严重，由于河水水位较高，部分地势较低处河水已漫溢至农田，对周边村镇造成严重威胁。中营村段受洪水冲刷，部分段河堤基础已冲刷外漏，局部位置已垮塌，给堤后建筑及居民形成巨大威胁。为确保洪水发生时沿河两岸人民生命财产安全，保证沙河沿岸社会稳定和经济发展，洋县水利局拟实施洋县沙河山洪沟治理项目，该项目已取得了洋县水利局关于工程初步设计的批复（洋水发[2023]334号）。

该项目的实施可确保乡村的防洪安全，完善乡村的防洪体系，提高乡村的防洪能力，避免流域洪水对区域内沿河居民常年造成的威胁，同时也为乡村建设开发创造了有利的条件。本项目的实施不会改变河流走向。
此外，根据本项目初步设计报告可知，本次防洪工程治理区段防护等级Ⅴ等，对比《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）表3.0.1—水利水电工程分等指标可知，本项目防洪工程规模为小型，不属于大中型，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，目前该类别项目需按报告表进行管理，因此建设单位委托我单位编制该项目环境影响报告表。
2、项目工程组成一览表
本项目主要建设内容为护岸工程。具体情况见表2-1。
表2-1 项目组成及建设内容

类别

项目组成

主要建设内容

主体工程

护岸工程

第一段（洛家村段）、第二段（中营村下段）挡墙结构：挡墙采用M7.5浆砌石，顶宽0.7m，迎水坡1:0.4，背水坡为反坡1:0.15，底部设置C20毛石砼基础，墙顶设置20cm厚C20砼压顶。挡墙每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥。挡墙上设置排水管，采用Φ63pvc管，间距2m×1m（排距×孔距），梅花形布置，排水管的坡度为5%，管端包裹砂砾石反滤料
第二段（中营村上、中段）挡墙结构：挡墙采用M7.5浆砌石，顶宽0.8m，迎水坡1:0.5，背水坡为反坡1:0.25，底部设置C20毛石砼基础，墙顶设置20cm厚C20砼压顶。挡墙每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥。挡墙上设置排水管，采用Φ63pvc管，间距2m×1m（排距×孔距），梅花形布置，排水管的坡度为5%，管端包裹砂砾石反滤料
第二段（中营村中段）加固结构：采用C25砼，顶宽0.8m。迎水坡1:0.4，背水坡与原挡墙中间采用1m宽浆砌石填充，基础设置0.8m宽，1.5m高趾墙。每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥
公用工程

供电

工程区有380V和10KV供电线路通过，施工用电可就近接引

供水

项目河道内施工用水取自河道，生活用水就近从附近住户处取用

能源

车辆和机械设备采用汽油或柴油作为能源，油品由专人配送，不在施工现场储存

辅助工程

施工道路

本项目不新建施工便道，依托现有村道及县道，进行物料运输

施工场地

本项目临时占地设在洛家村段，占地约700m2，主要为施工材料堆场和混凝土制备场地

办公区

本次租用工程区附近的民房作为办公用房、宿舍及库房等，不设施工营地
环保工程

废气防治

施工场地扬尘采取洒水抑尘、砂石物料覆盖、缩短土地裸露时间等措施降低施工扬尘；搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置

废水防治

施工期施工人员生活污水经附近住户化粪池收集后用于农田施肥，各施工区出入口处设置洗车平台，洗车废水沉淀处理后回用；运营期无废水产生和排放

噪声防治

设备底部加装隔声垫；合理安排工期，调整高噪声设备的运行时间，禁止夜间施工；工程区运输车辆禁止鸣笛

固废处置

施工期生活垃圾在施工区设垃圾桶收集后，送至附近垃圾收集点处置；施工开挖石方用于涉水作业填筑围堰和导流，回填至护岸坡脚并平整压实，无弃土方产生；地表清理产生的杂灌和杂草交由附近居民晒干后综合利用
运营期无固体废物产生

生态防治

施工结束后对临时占地播撒草种，实施植被恢复；

施工期做好水土保持工作；制定动植物保护方案；

严格落实环保措施，避免施工废气超标、固废、废水进入河道影响水生生态环境；落实施工临时占地的生态恢复工作，加强污染控制和宣传教育工作等

临时工程

本次生活辅助用房租用民房，本项目临时工程主要为施工材料堆场、混凝土制备场地

3、项目施工期机械设备计划表
表2-2 主要施工机械设备配备计划表

序号

名称

型号或规格

数量（台/套）
1

推土机

55kw～74kw

设备数量根据工程实际施工情况配备
2

反铲挖掘机

1～2m3
3
蛙式打夯机

2.8kw

4
高压冲洗水泵

/

5
混凝土搅拌机

0.8m3
6
混凝土振捣器

插入式

7
运输车辆
10t

4、防洪标准

根据已批复的《洋县沙河山洪沟治理工程初步设计报告》相关内容，本项目依据《防洪标准》（GB50201—2014）《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）和《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T778—2019）以及各工程段落所保护的对象，该工程主要任务为防洪，保护洋县磨子桥镇洛家村和中营村的居民、耕地、房屋建筑及道路等设施。因此本次设计段落防洪标准按照10年一遇防冲设计，工程等级为Ⅴ等5级。

5、施工组织设计

（1）施工条件

①地理位置及交通条件

本次沙河山洪沟治理项目位于洋县磨子桥镇洛家村和中营村。磨子桥镇，隶属于陕西省汉中市洋县。距离县城约4-5km。北隔汉江与戚氏街道相望，东接黄安镇，西连城固县五堵镇，南抵西乡县沙河镇。

②工程地质条件

工程区位于汉中盆地东部北缘，为巴山丘陵地带。汉江以南，巴山丘陵受河流树枝状切割，涧岭纵横，沟坝相连，坡势平缓。

沟道发育有二级基座阶地，阶地堆积物具二元结构，上部为壤土、黄土状壤土，下部为砂石层。

工程区地层结构简单，出露地层为第四系（Q4），主要为风积沙，冲积粉质粘土、粉砂、粉土以及砾石层等。

③工程区水文地质
工程区物理地质作用微弱，表现为小规模的崩塌、滑坡等。汉中盆地属亚热带湿润季节性气候，年平均气温14°～16°，年平均降水量 800～1000mm。地下水类型为基岩裂隙潜水和第四系孔隙潜水。

基岩裂隙潜水：工程区降雨量丰富，地表水系众多，地下水主要赋存于基岩风化带和裂隙密集带中的基岩裂隙水为主，受大气降水补给，沿裂隙向河谷排泄，最终汇入河道。

第四系孔隙潜水：主要含水层为河漫滩及一、二级阶地砂卵石层，以两岸地下水和上游地表水的补给为主，向河谷下游方向排泄。

④施工布置及施工条件

本工程主要为堤防护岸工程，施工场地较为开阔，平常河水较小，施工机械、仓库及工棚就近布设。项目不设施工营地，办公区租用周边住户用房。各施工单元之间相互干扰小，便于管理和组织。

⑤动力、生活供应条件

工程区沿岸分布有高、低压线路，施工用电就近接引；施工用水直接从河道中采取，水质、水量均可满足施工用水需要，施工生活用水就近从村庄中取用。

（2）施工导流

本工程主要建筑物级别为5级，导流施工围堰等临时工程级别均为5级。依据《堤防工程施工规范》（SL260—2014）第3.0.2条，施工期洪水标准按3～5年一遇考虑。结合本次工程实际，主体工程安排在枯水期施工，采用分段施工，导流标准采用10年一遇枯水期（11月～3月）洪水。

沙河段采用束窄河床法进行施工导流。枯水期施工，施工时在现状河床未施工一侧开挖沟槽，使河床内的水汇入沟槽中下泄到下游。施工完毕后对河道中间的沟槽进行回填、平整。

由于施工安排在枯水期进行，施工期较短，围堰渗水、基础开挖过程中的基坑渗水和雨水组成的经常性排水量较大影响正常施工。围堰形成后，随着开挖的不断加大，沿断面设置集水沟、集水坑，水由集水沟排入集水坑，利用潜水泵进行抽排。

（3）天然建筑材料

工程施工所需的天然建筑材料主要有水泥、砂石料等。水泥在县城购买，本工程所需石料，在洋县磨子桥镇现有的采石厂采购，其岩性为弱风化花岗，石质坚硬，储量丰富，可做砌石用料，所需骨料从洋县附近料场购买。
（4）主体工程施工

①施工放线

在施工地段范围内，根据设计断面，测量放线，定好施工铺底宽度。分段施工，每隔适当距离用插标、挂线的方法搭好样架，便于施工控制。

②清基

清理范围为设计边线外0.3-0.5m。堤身基面施工方法：采用74kW推土机清理堤基范围内杂草、腐殖土、砂、石等，人工予以辅助。清理出来的杂物，必须全部堆放在指定地点，不能随便抛掷，不能掺入物料中使用。堤基清理深度为0.30m，堤基清理完成后实施回填，回填之前，对原堤基进行压实，拖拉机或振动碾碾压4~6遍，压实宽度超过边界0.3m，避免事后加土贴坡。

③土方开挖

首先进行施工定线放样。对开挖、回填的堤、岸、基表面杂草腐殖土进行清理，人工配合推土机、挖掘机施工，弃料堆放至指定地点处置，不得用作回填料。然后采用挖掘机分层进行堤基开挖，自卸汽车运至指定地点堆放，以备回填使用。不得直接将开挖料堆放于基坑开口边缘，以防止开挖边坡坍塌。基坑开挖也可与围堰填筑相结合，开挖料用作围堰填筑料。开挖至基面高程前，应预留0.2m保护层，基础施工前人工修整清理至设计高程，防止机械开挖、基坑抽水、降雨影响等因素扰动地基。

④堤防施工

根据工程初步设计，堤防按照10年一遇洪水防冲不防淹设防，保证护岸基础不被洪水冲毁为原则，以现状岸坎顶高程为设计岸顶高程。

第一段（洛家村段）、第二段（中营村下段）挡墙结构：挡墙采用M7.5浆砌石，顶宽0.7m，迎水坡1:0.4，背水坡为反坡1:0.15，底部设置C20毛石砼基础，墙顶设置20cm厚C20砼压顶。挡墙每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥。挡墙上设置排水管，采用Φ63pvc管，间距2m×1m（排距×孔距），梅花形布置，排水管的坡度为5%，管端包裹砂砾石反滤料。

第二段（中营村上、中段）挡墙结构：挡墙采用M7.5浆砌石，顶宽0.8m，迎水坡1:0.5，背水坡为反坡1:0.25，底部设置C20毛石砼基础，墙顶设置20cm厚C20砼压顶。挡墙每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥。挡墙上设置排水管，采用Φ63pvc管，间距2m×1m（排距×孔距），梅花形布置，排水管的坡度为5%，管端包裹砂砾石反滤料。

第二段（中营村中段）加固结构：采用C25砼，顶宽0.8m。迎水坡1:0.4，背水坡与原挡墙中间采用1m宽浆砌石填充，基础设置0.8m宽，1.5m高趾墙。每隔10m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板，缝外填塞2cm厚的聚氯乙烯胶泥。

（5）施工方式

本项目分为洛家村段和中营村段，距离较远，故采取分段施工。此外，为响应国家相关政策，施工单位选择招募沿岸村民作为主要施工人员，搭配机械作业进行山洪沟治理。

（6）土石方平衡

本项目施工期土石方平衡见下表：

表2-3土石方平衡计算表单位：m3
项目
开挖（清基）土石方
回填土石方
弃方

工程防洪段
 29557.54
 29557.54
0
本项目开挖土方及时回填于场地低洼地带以及护坡坡脚，拆除原有护岸产生的建筑废料用于护坡、路基等回填。施工结束后不产生弃方。
（7）施工占地

根据项目初步设计报告可知，项目施工占地包括永久占地、临时占地。永久占地指治理工程修建后占地，临时占地包括施工材料堆放区和混凝土临时制备区等。具体见下表：

表2-4工程土地利用类型汇总表单位：m2
占地类型

面积
永久占地

旱地

1250
合计

临时占地

荒地/河滩地
700
合计

注：由于本次租赁工程区附近住户房屋作为项目办，故上表未列出其占地情况。

6、项目工程特性表

表2-5  项目治理工程特性表
序号

名称

单位

数量

备注

一

项目区概况

1

涉及村镇

个

1 个镇 2 个村

2

设计标准

10 年一遇

二

河流特性

1

第一段（洛家村段）

（1）

工程段以上河道长度

km

12.7

（2）

工程段以上流域面积

km²

60

（3）

工程段以上河道比降

‰

12.45

（4）

设计洪水（10%）

m³/s

260.39

2

第二段（中营村段）

（1）

工程段以上河道长度

km

23.6

（2）

工程段以上流域面积

km²

107.6

（3）

工程段以上河道比降

‰

8.75

（4）

设计洪水（10%）

m³/s

340.64

三

工程规模

1

主要建筑物

级

5

四

主要建筑物

1

第一段（洛家村段）

m

990

上段新建堤防 478m；下段拆除重建堤防 512m。

2

第二段（中营村段）

m

573

上段新建护岸 29m；中段拆除重建护岸 64m，基础加固 213m；下段拆除重建堤防 267m。

五

施工总工期

天

150
六

主要工程量

1

开挖

m³

29557.54

2

回填

m³

12987.87

3

混凝土

m³

5349.27

4

浆砌石

m³

9052.95

七

经济指标

1

静态总投资

万元

998.45

2

总投资

万元

998.45

3

综合利用经济指标

（1）
经济内部收益率

%

8.79

（2）
经济净现值

万元

127.75

（3）
经济效益费用比

1.13



	总平面及现场布置
	本次工程为洋县沙河山洪沟治理项目，其中洛家村段起点：107°26′32.920″，33°4′21.788″，终点：107°26′42.093″，33°5′4.409″；中营村段起点：107°28′34.295″，33°8′16.408″，终点：107°28′13.052″，33°8′41.475″，主要进行护岸建设。

本次新建护岸及加固护岸均沿原有天然岸坎及护岸布置，采用平顺曲线连接。施工场地布置本着少占耕地，因地制宜，合理布局，加快工程建设，降低环境污染的原则，综合考虑进行施工布置。既要有利于生产，又要方便生活，易于管理。

根据防洪治理工程施工经验并结合现场踏勘，本项目在施工河段设置1个临时场地，位于洛家村段村路内侧空地上，主要为施工材料堆场、混凝土制备场地，本项目开挖土方及时回填于场地低洼地带以及护坡坡脚，不设弃土场。本次租赁工程区附近住户房屋作为综合项目办，进行办公和生活。

具体工程平面布置图详见附图2和附图3，施工组织设计图见附图4和附图5。

	施工方案
	本项目为防洪工程，不属于工业污染类项目，其环境影响主要表现在施工期。工程施工期间将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化；建成运营期间，无污染物产生，工程运营期将主要发挥防洪功能，提高防洪标准，解决了沿岸的防洪保障，减少水土流失。因此，本次仅分析施工工艺及施工期产污情况。此外，为响应国家相关政策，施工单位可选择招募沿岸村民作为主要施工人员，搭配机械作业进行山洪沟治理。
一、施工时序及建设内容安排
根据现场踏勘以及建设方提供资料，项目中营村段中段277m、下段267m堤防已于2024年完工，洛家村段于2026年1月动工，已完成进场准备工作，目前处于停工状态，剩余工程拟于2026年10月至2026年12月底完成。

二、施工期工艺流程简述
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图2-1主体工程施工工艺流程及产污环节

工艺简述：
（1）清基：对现状地面表层统一清除50cm，地表的杂灌和杂草必须清除，以确保填筑面与基础的紧密结合。

（2）基础开挖：新建的堤防基础开挖采用机械、人工相结合，接近基础设计高程时尽量采用人工清理，避免扰动原状土层。拆除重建的堤防需先使用挖机将原有损坏堤防进行拆除，然后再进行开挖、平整。
（3）基础浇筑：基础浇筑前对建基面进行排水、清理，保证干地施工，然后进行模板支护、检查。在拌合场地将拌合好的混凝土运至浇筑面进行浇筑，浇筑的同时抛石，石料要求新鲜坚硬干净的块石，其抗压强度应满足相关规范要求，并间隔有序抛入仓内。浇筑完毕后及时进行养护，养护至设计龄期后方可拆模，验收通过后方可进行下一道工序。

（4）砂砾石填筑：严格按设计要求选用相应级配的砂砾料，不含腐殖质或其他杂物，回填质量符合设计及相应的规范、规程要求，并做好施工和质量检测记录。

（5）生态恢复

对施工区域及临时占地进行生态恢复。

三、产污环节

项目施工期的污染因子主要有：

①废水：生产废水、生活污水；

②废气：清基、开挖和填筑过程中施工扬尘、运输车辆的道路扬尘、临时占地区粉尘、施工机械的燃油尾气；

③噪声：施工噪声、设备运行噪声、运输车辆噪声；

④固废：清除物、生活垃圾；

⑤生态影响：工程占地、植被破坏、水土流失等。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、生态环境现状
1、主体功能区划
根据《陕西省主体功能区划》，项目工程区属“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）”（详见附图6），该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。保护和发展方向：

——加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。

——严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。

——加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在II类以上。

——围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。

——发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。

——建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。
本项目为洋县沙河山洪沟治理工程，项目通过布置护岸工程完善乡村的防洪体系，提高乡村的防洪能力。工程实施有助于提高区域防洪减灾能力，与《陕西省主体功能区划》中保护和发展方向是相符的。

2、生态功能区划
根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2013]15号），陕西省共划分为4个生态区（一级区）、10个生态功能区（二级区）、35个小区（三级区）。项目工程评价区属于：“秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林一级生态区，二级功能区为汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，三级功能区为汉中盆地城镇与农业区”（详见附图7）。其生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策为：农业区，土壤侵蚀敏感。合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。

本项目为洋县沙河山洪沟治理项目，项目通过布置护岸工程完善乡村的防洪体系，对于区域水土保持具有积极的意义。
3、区域植被资源
根据实地调查，项目区域内不涉及国家级、省级重点保护植物。项目周边以人工生态系统为主，防洪工程占地区主要为河滩地和旱地，植被类型为常见杂灌木、草本植物（白茅、野青茅、大油芒等）；河道植物种类主要为香蒲、水蓼、水芹等；施工河段外侧主要为农田生态系统，分布有小麦、水稻、玉米等粮食作物。项目作业区无保护植物。
4、区域动物资源
本次治理河道周边由于植被较稀疏，无野生高大乔木，大型野生动物缺少庇护场所，且项目周边受人类活动影响，项目区域周边无大型野生动物活动，区域内小动物均为当地常见物种，常见的野生动物主要为鼠类及燕子、麻雀等，受影响的主要是行动较慢的动物，如蟾蜍类、蛙类，其他的鸟类、爬行类和小型兽类行动较为敏捷。根据现场调查和访问，区域未见大型野生动物，出现过朱鹮国家重点保护动物的踪迹。

5、水生生物资源

沙河属汉江一级支流，河道内水生植物资源主要为浮游植物，主要有硅藻门、绿藻门浮游植物，主要种（属）为：小环藻、肘状针杆藻、尖针杆藻、头状针杆藻、近缘针杆藻、巴叶脆杆藻、隐头舟形藻等。

浮游动物主要种（属）有：梨形四膜虫、游仆虫、针虫、僧帽斜管虫、螺形龟甲轮虫等。

本河段底栖动物生物主要为寡毛类、摇蚊幼虫及少量软体动物。

鱼类主要为鲶、鲤鱼、鲫鱼、草鱼、马口鱼、大眼鳜等常见鱼类，水生生物较为简单。经资料查阅及实地调查，项目选线不涉及鱼类的主要产卵场、越冬场、索饵场及其洄游通道。
6、区域水土流失现状
依据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》和《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，项目区属于汉江周边低山丘陵重点治理区。土壤侵蚀模数约为2500t/km2.a。

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2008）的规定，洋县属建设类项目水土流失防治一级标准，故项目全线采用水土流失防治一级标准。按照《全国第二次土壤侵蚀遥感调查图》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本规划所在地区属西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据现场调查，现状河岸多为土质岸坡，存在冲蚀和坍塌隐患，整体水土涵养能力较弱，水土流失较严重。

二、大气环境质量现状
1、基本污染物
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，项目所在区域达标区判定优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2026-1）2025年12月及1～12月全省环境空气质量状况》数据，根据《环保快报（2026-1）》，汉中市洋县2025年空气优良天数341天，空气质量状况统计见下表：

表3-1  项目所在区域空气质量状况统计表
污染物

年评价指标

现状浓度/(μg/m3)

标准值/(μg/m3)

占标率/%
达标情况

PM10
年平均质量浓度
42
60
70
达标
PM2.5
年平均质量浓度
28.5
30
95
达标
SO2
年平均质量浓度
6
60
10
达标
NO2
年平均质量浓度
14
40
35
达标
CO
保证率日平均第95百分位数
1200
4000
30
达标
O3
90%保证率8小时平均质量浓度
120
160
75
达标
从2025年环境空气质量统计数据来看，洋县基本污染物浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二类区过渡阶段标准要求。
2、特征污染物

本项目施工期主要大气污染物为总悬浮颗粒物，项目区大气环境质量现状引用《洋县支流河道采砂规划2025.10~2030.5环境质量现状监测》（报告编号：MH(2025)05-Z110，监测报告见附件）中的数据，该引用监测点位位于沙河下游，距离本项目治理段下游约1.5km处，监测时间为2025年5月20日至5月26日，监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。引用监测点位布设见附件，引用监测报告结果如下：

表3-3区域环境TSP现状监测结果

监测点

污染物

平均时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

金沙湖可采区最近住户处
TSP

24h

0.3

0.091~0.106
35.3
0

达标

根据监测结果可知，项目区总悬浮颗粒物浓度监测结果符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二类区过渡阶段标准限值。

三、地表水质量现状
项目地表水体为沙河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类区标准，为了进一步了解区域地表水质量现状，本次评价通过现场监测以及引用《洋县支流河道采砂规划2025.10~2030.5环境质量现状监测》（报告编号：MH(2025)05-Z110）中的数据对沙河水质现状进行评价。监测点位见附图8。
表3-4  本项目地表水环境质量监测结果

监测项目

监测点位

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类区标准限值
最大超标率
沙河治理河段上游100米处
沙河河道可采区上游处
pH

7.5~7.9
7.2~7.5
6~9

0

溶解氧，mg/L

7.3~7.6
7.6
≥6

0

高锰酸盐指数，mg/L
2.6~3.0
/
≤4

0

化学需氧量，mg/L

11~14
6~8
≤15

0

五日生化需氧量，mg/L

2.3~2.9
1.2~1.7
≤3

0

氨氮，mg/L

0.170~0.183
0.051~0.058
≤0.5

0

粪大肠菌群，MPN/L
540~790

/
≤2000

0

悬浮物，mg/L
7.9~9.0
7.7~8.3
/

/
根据监测结果，沙河治理河段水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类区标准。

四、声环境质量现状
根据现场调查，项目施工区域50m范围分布有声环境保护目标。建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对项目周边住户处声环境进行了现状监测，监测点位图见附图9，监测结果如下：

表3-5环境噪声现状监测结果单位：dB(A)

监测点位

2026年06月01日-06月02日
昼间

夜间
中营村2组19号住户处
54
45
中营村6组8号住户处
56
45
洛家村村委会
54
43
洛家村3组5号住户处
52
43
洛家村7组6号住户处
52
44
洛家村8组21号住户处

51
46
洛家村8组5号住户处

57
45
现状监测结果表明，项目最近住户处噪声监测点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准限值，区域声环境质量良好。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	现场踏勘时，本项目中营村段中段277m、下段267m堤防已于2024年完工。无原有污染情况及环境问题。目前河道存在以下问题：

1、洛家村段

现状河道临河部分河段已修建护岸工程，有效减小了河流对河道的冲刷，减少了水土流失。现状部分段无堤防，为天然岸坎无防洪措施，受洪水威胁严重，部分现状岸坡为沙质土堤，植被茂密，多为竹林，岸坡下部受河水长时间冲刷，存在掏空、坍塌现象。
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洛家村段现状
2、中营村段
主要保护对象为河道右岸耕地及移民新村。小部分段现状为已成浆砌石挡墙工程，现状基础已裸露，堤顶高度不够，部分位置已出现垮塌现象。其余段为土坎，无防护措施，右岸耕地受洪水威胁较大。
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中营村段现状

	生态环境保护目标
	根据现状调查，项目作业区500m范围内环境保护目标主要为项目施工区附近住户，项目环境保护目标图见附图10~附图11。
评价范围内主要环境保护目标见下表。

表3-6  环境空气保护目标一览表
洛家村段
名称
坐标
保护对象
保护
内容
环境
功能区
相对
方位
与对应桩号最近距离/m
X/m
Y/m
1

727949.1
3661995.1
沙坝田住户

（约8户28人）
居民

二类区

W
54（0+000）
2

728179.7
3662971.3
洛家村住户（25户88人）
居民

W
40（0+180）
3
728231.1
3663323.1
洛家村村委会（约50人）
居民
E
10（0+500）
4
728294.6
3663286.5
洛家村移民安置区（50户175人）
居民
E
80（0+500）
5
728280.6
3663479.4
洛家村住户（30户105人）
居民

N
150（0+650）
中营村段
名称

坐标
保护对象

保护
内容

环境
功能区
相对
方位

与对应桩号最近距离/m
X/m
Y/m
1

730916.0
3669371.2
吴家院住户（约6户21人）
居民
二类区
NW
50（0+35）
2

730521.8
3669472.0
刘家营住户（约25户88人）
居民

W

110（0+440）
3

730457.3
3669842.0
中营村住户（约15户53人）
居民
E

60（0+780）
表3-7其他环境保护目标一览表

环境要素

坐标

保护对象

保护级别

相对方位

与对应桩号最近距离/m
X/m
Y/m
声

环

境

洛家村段
728179.7
3662971.3
洛家村住户
《声环境质量标准》（GB3096

-2008）2类声环境功能区标准
W
40（0+180）
728231.1
3663323.1
洛家村村委会
E
10（0+500）
中营村段
730916.0
3669371.2
吴家院住户
NW
50（0+35）
地表水

环境
沙河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准
项目施工区段

地表水

生态环境

动植物
植被恢复；动植物栖息地、种群结构不受影响
项目施工区周边影响区内的动植物

水土流失
使新增水土流失得到有效控制
施工生产区、临时堆料区等



	评价

标准
	1、环境质量标准
（1）大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准。
（2）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅱ类功能区标准。
（3）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类功能区标准。

2、污染物排放标准
（1）废水：建设过程中产生的废水综合利用，生活污水经处理后综合利用，不得外排。

（2）大气污染物：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准规定。

（3）建设期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准。
（4）一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

表3-8项目污染物排放标准限值一览表

项目

排放标准

排放标准要求

施工期

废气

《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值（mg/m3）

施工

扬尘

周界外浓度最高点

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

拆除、土方及地基处理工程

≤0.8

噪声

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

昼间
夜间
≤70dB(A)
≤55dB(A)


	其他
	本项目无需申请总量控制指标




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	一、产污环节及施工期环境影响因素识别
项目产污情况汇总见下表。

表4-1  项目施工期产污情况一览表
类型
产污环节
污染物
影响的性质
废气
整个施工期
施工扬尘、车辆运输扬尘、燃油废气
短期、可逆、不利
废水
整个施工期
车辆冲洗废水、施工人员生活污水
短期、可逆、不利
噪声
整个施工期
设备、车辆噪声
短期、可逆、不利
固废
整个施工期
地表清除物、生活垃圾
短期、可逆、不利
生态环境
整个施工期
植被破坏、水土流失
短期、可逆、不利
二、生态环境影响分析

本项目在施工阶段对生态环境的影响表现在占地、水土流失、陆生生态、水生生态等方面的影响。
1、施工占地的影响分析

本项目施工期占地主要体现在两方面，永久占地和临时占地，本项目永久占地为1250m2，临时占地700m2。永久占地主要为堤防护岸、临时占地主要为物料堆放区和混凝土制备区。其中永久占地对植被的破坏程度是长期的、不可恢复的；临时占地对植被的影响是短暂的，且仅为施工期影响，待施工结束后，建设方及时进行复垦、平整，恢复地表植被，可有效减轻对该区域的生态环境影响。

综上，环评要求施工中应严格控制用地红线，合理选择临时道路和堆场，租用当地民房作为项目办以减少新增占地；此外，项目仅在施工期内较短时间内影响土地利用，通过施工期绿化作业以及后期加强管理以及自然恢复，防洪治理区段土地利用状况不会发生改变，仍可保持原有使用功能，不会对环境造成影响。
2、施工期对植物的影响分析

本项目区域植被主要以农田、灌木、草丛为主，无珍稀植物分布。项目施工期不占用农田，防护工程施工时需清理占地区域内所有杂草灌木，该过程将减少项目区域植被覆盖度、增大水土流失强度，生态系统会出现一定程度破坏。但随着项目绿化工程实施，项目所在区域将按施工方案进行绿化，恢复并扩大植被覆盖率，因此本项目施工期对植被的影响是暂时的，随着工程结束，项目对植被的影响将会消除。

3、施工期陆生动物影响分析

项目施工区内人为活动频繁，工程实施可能会驱赶鸟类、两栖、爬行及鱼类等动物暂时离开评价区，区域内小动物均为当地常见物种，常见的野生动物主要为鼠类及燕子、麻雀等，受影响的主要是行动较慢的动物，如蟾蜍类、蛙类，其他的鸟类、爬行类和小型兽类行动较为敏捷，受到机械损伤的可能性极低。项目施工区周边出现过朱鹮国家级保护动物踪迹，施工过程可能会对其栖息产生一定的影响，但施工活动结束后，这种人为影响也随之消失。而鸟类及哺乳动物因领域范围广，周边可替代生境多，因此工程施工对野生动物的影响较小。

4、涉水区域对水生生态的影响分析

根据项目施工方案和内容可知，项目护堤施工过程中存在涉水作业（仅为施工临水一侧，涉水区域范围较小），因此涉水区域施工时对水生生物的影响分析如下：

（1）对浮游植物的影响

由于本项目涉水施工作业范围小，故影响范围较小，且浮游植物繁殖速度快，施工结束后浮游植物的数量将会逐步恢复，因此施工对项目区浮游植物的影响较小。

（2）对浮游动物的影响

项目工程涉水施工对水体搅动及可能的水质环境污染将使施工作业点及附近的浮游动物的种类数量减少或消失。但项目施工扰动范围有限，加之浮游动物的繁殖速度快，受光照、温度等的影响大，因而工程施工不会对评价区内浮游动物造成不可逆的破坏。此外，项目施工影响短暂，施工结束后其影响将随之消失。

因此，工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定的减少，但这种影响也只是局部的和暂时的。

（3）对底栖生物的影响

项目施工对底栖动物的影响因素主要是设施施工对水体搅动造成的底栖动物的损伤，造成施工作业点底栖动物的消失。但项目工程扰动面积有限，对底栖动物的损伤不会导致评价区河段底栖动物的种类的消失及数量发生显著变化，因此由于施工影响范围有限，一段时间之后，施工区域生态效应作用将会逐渐形成新的平衡，底栖生物得到恢复。

（4）对鱼类的影响

涉水施工局部范围内破坏了鱼类的栖息地，对鱼类有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。通过现场调查和查阅资料可知，治理段鱼类数量很少，未发现有鱼类三场（产卵场、索饵场和越冬场）分布，施工过程仅会短暂地扰动其生境，但鱼类的规避能力较强，在受到影响后会迁移至附近水域，对其影响较小。此外，随着施工结束，鱼类生境会及时恢复，总体而言项目施工对鱼类影响不大。
5、对水土流失影响分析

项目施工建设过程中，由于人为扰动，破坏了原生地表抗蚀能力与外营力之间的相对平衡。扰动后土壤与原地貌相比，结构松散，抵抗侵蚀的能力明显降低，因而其水土流失比原地貌更为剧烈，水蚀、溅蚀、面蚀、沟蚀、重力侵蚀几种侵蚀形式常同时发生，造成了水土流失形式的复杂性和多样性，必将对项目建设区域及周边地区的生态环境产生影响。

该项目水土流失主要发生在土方工程施工，临时堆土、堆料等过程。施工过程对地面的扰动较大，其水土流失量相应增加。该项目水土流失形式主要表现以面蚀和沟蚀为主。

项目建设结束后，将提高河流边坡防洪能力，从而增强水土保持能力，水土流失量将会明显下降，并能够恢复到比原有地貌更低的水平。

三、环境空气影响分析
本项目施工期间废气主要来源于开挖清理过程中产生的施工扬尘、车辆运输扬尘、燃油废气。
1、施工扬尘影响分析

（1）土方开挖及车辆运输粉尘

施工区粉尘主要来自工程土方开挖及车辆运输等，主要污染物为粉尘。根据部分水利工程各类施工活动的调查结果，建材堆场、运输卡车行驶过程中产生的扬尘是本工程最主要的大气污染源，工程高峰期扬尘产生量约为200～400mg/m3。其中，建材堆场可看作无组织排放源，其起尘量与物料种类、性质及气象条件等诸多因素有关，运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和积尘湿度等因素有关。产生扬尘的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。

施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，在风速大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0~50m为较重污染带，50~100m为污染带，100~200m为轻污染带200m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工地点周围50m内。根据项目初步设计文件，施工场地对内、外交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运，道路扬尘影响范围在路两侧各50m区域，尤其是沿路第一排房子；沿途经过的居民区，施工运输道路扬尘会对临路的这些居民区造成较大的影响，在大风天更为明显，细粉尘会悬浮在空中，形成“粉尘雾”。因此，建设单位和施工单位也应重视施工现场的防尘措施，运输道路及主要的出入口应经常清扫、洒水降尘，并进行车辆冲洗；此外，还应尽量缩小施工扬尘影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。

（2）临时占地区粉尘

根据现场踏勘以及建设单位介绍，本项目临时占地区主要进行物料堆存和混凝土制备。因此该区域粉尘主要为物料装卸及堆存、混合搅拌。

①砂石料装卸粉尘

源强核算：根据初设报告，本项目砂石料需求总量约为14402t，物料通过汽车输送至临时占地区内，通过卡车倾倒的方式完成卸料，过程中会有粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章“粒料加工厂逸散尘的排放因子”中资料，在没有防护措施的情况下，砂和砾石卡车卸料粉尘排放系数为0.01kg/t，则砂石料堆场卸料粉尘施工期产生量约为0.144t。

治理措施：砂石料装卸过程中尽可能控制高度和洒水，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可达到74%的控制效率（控制效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4），同时堆场全覆盖的情况下有60%的阻隔效率（阻隔效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5），则项目砂石料卸料过程粉尘排放量约为0.015t。

可行性分析：由于无本项目所属行业排污许可申请与核发技术规范相关规定，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法和《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录分析，物料装卸料过程中通过控制装卸高度、使用喷雾降尘和堆场全覆盖的措施可行。

②水泥装卸粉尘

根据建设单位介绍，施工期采用袋装水泥，正常情况下不易起尘。临时占地内装卸时，注意控制装卸高度，轻拿轻放，避免粗放作业，对周边环境影响较小。因此，本项目不对水泥装卸粉尘进行定量分析。

③堆场粉尘

砂石料堆场、水泥堆场均应进行覆盖处理，再采用喷洒水除尘等措施后，堆存扬尘产生量较小。因此，本次不再对堆场堆存粉尘进行定量分析。

④物料混合搅拌粉尘

源强核算：水泥和砂石在搅拌机中混合搅拌过程中会产生废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业“混凝土制品”—物料混合搅拌工序可知，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品。
治理措施及排放情况：砂石料、水泥与水同时加入搅拌机内，搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置，防止粉尘外逸。本次参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知，采取上述措施后，对粉尘去除效率约为90%。根据初设报告，本项目施工期混凝土成品量为5349m3（施工期采用C20混凝土，密度约为2.4t/m3，则成品量为12837.6t），综合计算可知，粉尘排放总量为1.67t。

可行性分析：类比《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847—2017）中排污单位废气污染防治可行技术，产生的颗粒物可行性技术为袋式除尘或湿法作业等技术，本项目采取的防治措施为湿式除尘。因此，本项目采取的污染防治措施是可行的。

2、施工运输道路扬尘影响分析

本工程施工运输利用工程区域内的道路，多为水泥路面，部分路段距离居民点较近，施工运输产生的道路扬尘和尾气的排放将会对道路沿线的村庄产生一定的影响。

由于本工程规模较小，施工期较短，同时采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度等减少扬尘的产生和污染措施，施工运输道路扬尘对道路沿线居民的影响较小。

3、施工机械燃油废气

施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NOX及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。

四、地表水环境影响分析
本项目河堤养护过程中养护用水较少，可自然蒸发，不产生径流；项目不设置机修点，主要利用项目周边乡镇已有的机修点解决维修，无机修废水产生。施工期废水主要为施工人员生活污水以及施工废水，施工废水主要为车辆冲洗废水。同时，清淤施工过程会产生水体扰动。

1、生活污水
本项目施工人员为当地民工，项目区不设食宿。施工高峰期施工人员约50人，计划作业150天，人均生活用水量按0.02m3/d计，污水产生系数为0.8，则生活污水量共约0.8m3/d，120m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和动植物油，类比同类项目，各污染物浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L和50mg/L。生活污水依托租用民房现有化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。因此，不会对周围地表水体产生不利影响。
2、施工废水
施工废水主要为车辆冲洗废水。施工设备冲洗废水悬浮物浓度较高，并带有少量的油污，类比同类工程，其浓度SS约2000~4000mg/L，石油类<10mg/L。
环评要求建设单位在各施工区出入口旁边设置洗车平台，并配套建设沉淀池，项目车辆产生的冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。

同时，施工基础开挖过程中，基坑受枯水期河道的侧向补给形成积水，给基础施工带来不利影响，施工时应及时抽排积水，利用小型潜水泵集中排水。施工导流过程扰动水体，施工方应将浑水设沉淀池沉淀澄清后回归河道，加强施工过程中的管理。

五、声环境影响分析
本工程施工期噪声主要来自主体工程和运输过程。

由于治理河段周边50m范围内有住户分布，因此施工过程机械碰撞或敲打，以及物料运输过程中汽车鸣笛等，会对周边住户造成影响。结合工程布局和施工内容可知，本次混凝土制备区避开及远离住户设置；靠近住户施工区段应尽量减少机械碰撞、敲打产生的噪音，物料运输过程减速慢行、禁止鸣笛，卸料时注意控制卸料高度等针对性降噪措施，可减少对周边住户的影响。

六、固体废物环境影响分析
施工期开挖土方主要用于涉水作业的围堰和导流，剩余土方与清理后的表土则临时堆存于作业区旁，并做好覆盖工作，及时回填至护岸坡脚并平整压实，拆除原有护岸产生的建筑废料用于护坡、路基等回填。施工结束后无弃方产生。施工期固体废物主要是地表清除物和生活垃圾。

1、地表清除物

地表清除过程中杂灌和杂草交由附近居民晒干后综合利用。

2、生活垃圾

施工高峰期施工人员约50人，计划作业150天，按照每人每天产生生活垃圾0.38kg计算，生活垃圾产生量为19kg/d，施工期总计产生生活垃圾2.85t，在施工区设垃圾桶统一收集，送至附近垃圾收集点，定期交由当地环卫部门清运处置。
七、环境风险分析
本工程属于河道治理工程，不存在重大危险源，此类水利建设工程基本不存在突发或非突发的环境风险的概率。工程距离当地集镇、县城较近，集镇、县城内均可为工程提供一定程度的加工、修理服务，施工过程中不设油库及储油设施等风险源，施工区不专门设置机械修配厂等。

工程实施期应采取的环境风险应急措施如下：
（1）在施工期间，应加强监管，监督相关环保措施实施，降低生态环境风险。

（2）加强施工期施工人员的环境保护教育宣传，规范施工行为，严格控制施工期排放的“三废”，做好污染物的处理、处置工作。

（3）大力做好沿线群众的宣传教育工作，制作宣传警示牌并附举报电话（或应急机构联系电话），广而告之沿线村庄居民，不得向河道倾倒垃圾等有害废弃物，广泛宣传河道水质保护要求；实施群众监督举报有偿机制，如有污染水体事件发生，及时通报当地生态环境及河道管理部门，力争在最短时间内采取措施控制扩大污染范围。

（5）加强对职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。
本项目为河道治理工程，不存在重大危险源，通过对工程各类环境风险的分析，工程建设和运行的环境风险均较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目属于非污染性项目，项目建成投入运行后，无废气、废水、噪声及固废等污染物产生，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响，对环境和社会均是正效应。

生态影响分析

动植物影响

本项目建成后，永久占地为新建护岸挡墙区，原有植被消失，占地区域原有植物生物量降低，造成一定的生态损失。通过在临时占地区上覆土种草，约1~2年的恢复期，基本可以恢复植被原貌。

随着施工结束，施工设备和人员退出，区域动物将逐渐回归。但考虑到运营期堤顶道路的运行，区域人为活动也将增加，运营期对动物影响主要体现在人为影响（如人为捕捉），车辆机械损伤，这会对动物栖息地造成破坏，将一定程度导致动物种群数量降低。运营期主要通过加强管理、巡查、禁止人为伤害，随着群众综合素质的提高，主动伤害和捕捉的情况越来越少，通过加强宣传引导，则人为影响对区域动物活动影响不大，逐渐形成人与自然和谐共生的格局。

水土流失

本项目主要功能为防洪安全和水土保持。因此项目实施后对区域水土保持工作具有明显促进作用，能够有效遏制堤岸水土流失，运营期为正向效应。

（3）水域景观改善

施工区临时占地可通过生态补偿和生态恢复等措施在运行期使其景观面貌得以基本恢复或改善。永久占地区形成以人工建筑为主的异质化景观嵌入现有的自然景观体系中，对现有的自然景观体系将产生一定的影响。

工程建成后，项目占地区域将改变景观生态结构，但评价区内绝大部分区域植被类型没有发生变化，区域生态系统功能的延续和对外界干扰抵御功能并未受到较大改变。此外，项目实施的社会效益为正向效益，即能够有效防御洪水和塌岸灾害，保持社会、经济和生态环境可持续发展。

二、对河势稳定的影响分析

本工程治理河道总长为1.655km，堤身断面形式为斜坡式堤，堤线平顺，护坡工程基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行，对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。

三、环境影响正效应分析

结合工程内容分析，本项目环境正效益如下：

①保护和改善水资源：山洪沟治理工程可以有效防止洪涝灾害，从而保护和改善水资源，保障人民生活和经济发展所需的水资源。

②促进生态环境的改善：本工程可以防止洪水泛滥，减少水土流失，保护和改善生态环境。同时，防洪工程的建设可以增加绿化面积，提高区域环境质量。

总体而言，项目运营期对环境的影响为正向效应。

	选址选线环境合理性分析
	（1）本项目河道治理工程范围位于洋县磨子桥镇沙河，不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区等内，此外，防洪工程占地呈带状沿河岸分布，以设计堤线为导线，占地范围规整，部分河段为拆除重建或加固，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行。项目符合《防洪标准》（GB50201-94）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的相关要求。
（2）项目施工道路依托现有村道及县道，项目办租赁附近住户房屋；施工开挖弃方用于涉水作业填筑围堰和导流，回填至护岸坡脚并平整压实，施工结束后不产生弃土；临时占地仅物料堆存区和混凝土制备区，施工结束后及时进行植被恢复，可有效降低和减缓对区域环境生态影响。

（3）根据现场踏勘，距离本项目施工段上游约100m处河堤附近有一洛家村分散式饮用水源井，该水井井深约15m，于2014年建成，设计供水人口约300人，目前实际供水人口仅150人左右，未划定饮用水源保护区。项目仅在河道范围内进行施工，且施工区域位于该分散式饮用水源井下游河道 100m 处，在严格落实河道悬浮物控制、废水不外排等环保措施前提下，项目施工不会对该水源井的水质产生不利影响。
（4）本项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，根据洋县自然资源局出具的关于新增国债水利项目用地情况的说明，本项目用地不涉及永久基本农田和生态保护红线，均为河湖岸线范围内，符合洋县“三区三线”划定成果要求。

综上，从项目政策符合性、环境制约和环境影响层面分析，本项目选址选线合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、生态保护措施
根据指南要求并结合项目工程实际，施工期生态环境保护措施主要围绕避让、减缓和恢复等方面展开，具体如下：
1、优化方案的推荐
（1）施工方式的优化

施工活动开始之前，制定详细的施工方案，尤其是针对堤防施工区域施工需采取更加环保、施工技术最新、影响最小的施工方法。具体做法是严格恪守施工红线，施工时采取成熟的工艺以及针对性环保措施（洒水降尘、隔声减振等），尽量减少临时占地。
（2）施工时间的优化

主体工程建设应该避开汛期，整个项目工程采用集中施工、避开雨季施工，以缩短施工时间，有效降低施工对环境的破坏。

（3）临时占地的优化

严格按照划定的占地红线进行施工，生产区布置在工程占地范围内，仅用于堆存建筑材料和混凝土制备，施工结束后及时拆除临时占地区域内设施，若占地区实际涉及生态护坡，则需播种草籽进行生态恢复；施工材料和清除物借助现有村道和县道进行运输；项目办租赁附近住户房屋。施工期工人行迹地实际位于工程区内，不得越界走动，施工结束后行迹地转变为永久工程占地，若行迹地涉及生态护岸，则施工结束时需播种草籽进行生态恢复，及时绿化，河道扰动区及时清理，以便最快恢复原状。临时占地范围内植被覆盖率将能够逐渐恢复。
2、施工期生态保护措施

（1）施工期工程管理方面的生态保护措施

①加强环境保护宣传教育

向施工人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，以及国家和陕西省关于保护自然生态系统和保护动植物有关政策的宣传教育，以增强施工人员的保护意识，防止乱砍滥伐林木、乱捕乱猎野生动物等现象发生。

②加强制度建设和基础设施建设

建立野生动植物保护、环境保护等管理责任制度，明确职责。用制度管理施工人员，以确保自然环境不被污染，野生动物不被偷猎，野生植物不遭破坏。

③严控施工占地范围，减少对植被的破坏

严格按照工程建设划定的占地红线进行施工，不得随意新增施工便道及占地；不得随意增大土石方开挖的面积，要保护好开挖地表剥离的植被及附着土壤；运输材料时必须充分利用现有的道路，应避免对道路两侧灌丛及乔木区的植被造成破坏。

④加强各项管理工作，规避生态风险

水土流失规避及管理：严格按照科学的施工方案进行工程建设，加强排水沟、截水沟等防护工程，防止土体流失。工程建设区域因土体结构松散等因素，容易在暴雨天引发严重的水土流失，故尽量避免在雨季或暴雨天施工。

机械检修管理：施工机械若出现故障，应及时委外检修，不得在河道内进行维修。
外来人员及车辆管理：项目施工时，应严格按照施工计划组织施工人员进行施工，加强对施工人员的生态环境意识教育和管理，告诫施工人员在施工区内乱砍滥伐、捕猎野生动物会受到国家法律制裁。其余车辆无特殊情况，不得进入施工区；工程车必须按规定线路行驶，不得擅自改变路线和抛撒废弃物。

（2）施工期对陆生动物的生态保护措施

根据施工期及运营期对野生动物的综合影响分析，针对各类动物提出有效的保护措施，并在实际操作中具体落实，切实做到对评价区各类野生动物的保护。施工期对动物的保护措施集中在以下几个方面：

a减免对动物栖息地破坏的影响。要合理规划和施工设计，严格控制，把占地控制在最合理、最小的范围内。

b加强污染控制，根据国家规定，控制燃油泄漏，废气和噪声达标排放，做好水土保持工作，避免对评价区内动物生境造成严重影响。

c禁止人为猎捕，加强对野生动物的巡护和监测，同时打击偷猎和野生动物贸易等违法行为；发现受伤动物，及时送往野生动物救助点进行救助。

d野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工开挖噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

e在动物活动频繁区域，设置宣传牌，增强过往人员的保护意识等；在施工期采用噪音较小的施工设备，减少工程建设产生的噪音，在道路两旁设置禁鸣限速的警示牌，减少施工车辆产生的噪音。

（3）施工期陆生植物的生态保护措施

施工期应采取一系列生态保护措施，将施工期对植物的影响降到最低。

①应划定最小的施工作业区域，高坝村沿线植被覆盖度较高，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，不应有其他越界破坏植被的施工活动。严禁施工材料的乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，以避免影响植物物种的生长。

②加大宣传力度，增强野生植物保护意识。大力宣传《中华人民共和国野生植物保护条例》《陕西省野生植物保护条例》等相关法律法规，增强施工和管理人员的保护意识，使其在工程建设期自觉保护野生植物。施工方需增加巡护人员，加强工程施工区巡护。

③施工人员在建设期间，要规范人为施工和机械施工的方式，精确细致，不能对占地红线以外的植被造成破坏；及时在植被恢复区内覆土种草，进行生态恢复。

（4）施工期水生生态的保护措施

①涉水作业进行必须先进行围堰处理，以减少对水体的扰动以及水生生物的影响。
②此外，根据《陕西省河道管理条例》（2024.5.30）并结合现场实际，施工期间要加强对施工废水收集与管理，禁止施工废水进入河道；施工结束后及时对河道扰动区进行清理，确保河道水流速稳定，水生生物长势不受影响。

③根据项目施工时序可知，本项目涉水作业主要在枯水期进行，不涉及丰水期作业。施工单位应与当地气象部门取得联系，在洪水来临前，对施工场地进行处理（撤出施工设备及装置），避免施工过程中产生的污染物随洪水进入水体，对水生生物造成影响。

项目生态环境保护措施设计图见附图12~附图13。
环境空气污染防治措施

1、施工扬尘防治措施

①根据建设单位提供的资料，施工期建设单位要求对施工现场进行科学管理，砂石料采取统一堆放，粉状料设专门堆场堆放，采取篷布遮盖并尽量减少搬运环节。

②建筑材料和建筑垃圾采取及时清运措施；施工现场设置围挡，减少施工扬尘扩散范围，施工过程中风速过大时不进行施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

③拌合点废气控制措施

装卸过程：物料装卸过程尽可能控制高度和洒水，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可有效降尘。砂石物料和水泥暂存时，应用防尘网进行覆盖，防止大风天气下粉尘外逸。

搅拌过程：搅拌机留有进出口、运行过程处于密闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置，可有效防止粉尘外逸。同时，搅拌机的布置应远离周边住户，临近住户一侧提高洒水降尘频次，防止对其造成明显影响。
车辆运输扬尘防治措施

①装载多尘物料时，对物料采取喷雾加湿或用篷布遮盖，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘；定期洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘；运送水泥等细颗粒材料的车辆采用遮盖、密闭措施；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆；谨防运输车辆装载过满。

②对施工道路进行压实，并进行定期养护，保持路面平整，控制车速。

③施工期在施工道路区每天洒水，并根据天气情况酌情增加洒水次数，如高温天气、风沙天等。临近住户处增加洒水频次。
3、燃油废气控制措施

①选用机动车、施工机械和运输工具均符合国家标准，使用符合标准的柴油或清洁能源，其排放的废气均能够达到国家标准。

②施工期间，型运输车辆执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油效率低，排放尾气严重超标的老旧车辆及时更新。加强燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

废水污染防治措施

1、生产废水
施工废水在项目各个生产区设置洗车设施及废水沉淀池，所有废水经收集沉淀后回用于周边洒水抑尘，防止施工废水进入河道影响水生生态。
2、生活污水
员工产生的生活污水经周边农户化粪池收集处理后用于场地周边农田施肥，严禁外排，采取上述措施后生活污水不会对周围地表水体产生不利影响。
四、噪声防治措施
本工程施工期噪声主要来自项目主体工程和运输过程。

为进一步降低项目实施期间噪声对周围环境的影响，环评报告提出如下要求：

1、高噪声固定源设备进行围挡，并加强维护，杜绝设备因不正常运转产生巨大噪声；同时，搅拌机的布置应远离周边住户，临近住户一侧加装隔音板，以降低噪声对周边住户的影响；

2、途经住户处，减速慢行，减少鸣笛；禁止夜间施工，昼间合理安排施工时间；

3、施工时尽量选用优质低噪声设备，设备安装时，可采用隔振垫、消音器等辅助设施，以保证机械设备处于低噪声、高效率的良好工作状态；

4、加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源；

5、合理安排运输时间，避开午休时间，夜间禁止施工。运输车辆经过噪声敏感点附近时减速慢行，禁止鸣笛。

五、固体废物处置措施要求
施工期开挖土方主要用于涉水作业的围堰和导流，剩余土方与清理后的表土则临时堆存于作业区旁，并做好覆盖工作，及时回填至护岸坡脚并平整压实，施工结束后无弃方产生。因此施工期固体废物主要是地表清除物和生活垃圾。

1、地表清除物

地表清除过程中杂灌和杂草交由附近居民晒干后综合利用。

2、生活垃圾

本项目施工人员的生活垃圾经垃圾桶集中收集，并送至附近垃圾收集点，交由环卫部门处置，对外环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	项目建成后，对沙河沿岸产生明显的生态环境正效应。运营期内无任何产污环节，因此运营期应定期进行堤防护岸检查，若出现自然开裂或受异物撞击破碎、植被长势不佳等情况，应及时组织管理人员进行维护，确保防洪功能正常。

	其他
	（1）施工期管理

本项目建设期由建设单位统一组织、统一实施。建设单位应安排至少一名熟悉环保政策及相应法规的专业技术人员负责落实环保措施，并组建环境管理小组，协调施工单位环保工作。监理公司也应配备相关环保专业人员负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”制度的落实情况。各工程段施工单位需配备相关环保技术人员从事环保工程施工的技术指导。

环境管理机构主要职责如下：

①按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理项目段环保工作；

②制订、监督、落实有关生态保护管理规章制度，负责实施项目段生态保护控制措施，并进行记录，以备检查；

③按本报告提出的各项环保措施，落实各施工工序的施工场地位置、生态影响、生态保护措施、落实责任机构等；

④根据《中华人民共和国河道管理条例》中相关规定，建设单位开工建设前应征得水利部门的同意。
（2）污染源排放及监测计划

本项目污染物排放集中在施工期，运营期无污染物排放。环境监测计划见表5-1。
表5-1  环境监测计划
项目

监测时段

监测地点

监测项目

监测频率

环境空气

施工期

施工区、河道附近居民区

TSP

1次/施工期

声环境

施工期

施工区场界及场界最近敏感点

等效A声级

1次/施工期

（3）运营期管理

本项目建成运行后，由工程施工造成的地表植被破坏等影响将逐步得到恢复，还应保证临时占地的植被逐步得到恢复。

	环保投资
	本项目的环保治理措施及投资估算见下表。项目总投资935.82万元，环保投资65万元，环保投资占总投资的6.9%。
表5-2  环境保护设施预估投资单位：万元
类别
治理措施
投资
生态
施工期区域设置围堰导流；施工场地治理及临时占地覆土进行植被恢复
55
废气
施工粉尘
采用洒水抑尘作业
1
物料堆存扬尘

临时占地区物料、清除物等进行遮盖，施工结束时对临时占地上所有设施进行拆除
1

物料混合搅拌粉尘

搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置
1

运输扬尘

洒水抑尘，加强管理
0.5

废水
生活污水
本次施工区不设生活区，生活污水依托当地居民化粪池处置
/
施工冲洗废水
施工场出入口旁边设置车辆冲洗平台并配置沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用
2
噪声
设备噪声
高噪设备底部设置减振垫；使用低噪声设备；夜间不得施工
2
固废
清除物
清除物（杂灌和杂草）及时外运，并交由附近村民晒干后综合利用
/

生活垃圾
设置若干个垃圾桶
0.5
环境监测
项目施工噪声、扬尘
委托有资质的单位监测扬尘及噪声
2
合计
65



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	水土保持

植被避让
	临时占地植被全部恢复；草籽播种区保证成活率；工程结束后植被恢复，不得遗留裸露地面
	/
	/

	水生生态
	施工期涉水作业应安排在枯水期，并设置围堰和导流等
	施工期废水全部收集处理，不得进入河道，影响水生生态
	/
	/

	地表水环境
	①生活污水经租用民房现有化粪池收集处理后用于周边林木施肥，不外排；

②施工洗车废水沉淀处理后回用
	综合利用不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	优选低噪声设备；合理安排工期；基础减振
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	大气环境
	施工作业和场地内洒水抑尘、车辆冲洗。施工所需物料、清除物等临时堆存应采取防尘网覆盖、洒水等措施，减少裸露时间；搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置
	《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
	/
	/

	固体废物
	地表清除物（杂灌和杂草）临时堆存于施工区段闲置区域，交附近村民晒干后综合利用
	100%收集
	/
	/

	
	生活垃圾设垃圾桶统一收集最终由环卫部门处置
	100%收集
	/
	/

	环境监测
	项目施工噪声、扬尘
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
	/
	/

	其他
	建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案。


七、结论

	项目建设符合国家产业政策，项目在落实项目设计和本评价提出的各项环保措施和生态保护措施后，各项污染物可实现稳定达标排放，施工生产废水和施工人员生活污水实现回用或综合利用，固体废物可以得到合理利用或处置，在严格执行环境管理前提下，生态影响可接受的结论。因此，从保护环境角度分析，该项目建设是可行的。
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